関連トピック

# WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング

Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラ (GWC) から WatchGuard AP デバイスを管理するには、AP デバイスを Firebox とペアリングする必要があります。ペアリングさせるためには、まず Firebox 上のゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効化する必要があります。ゲートウェイ ワイヤレス コントローラが有効化されると、Firebox は検出ブロードキャスト メッセージをすべてのネットワークに送信します。検出ブロードキャストの構成方法の詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。

ネットワークに新しい AP デバイスを接続すると、その AP デバイスはブロードキャスト メッセージを受信し、応答を送信します。ペアリングされていない AP デバイスから Firebox が応答を受信すると、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの ペアリングされていないアクセスポイント リストに、発見された AP デバイスが表示されます。

AP デバイスがルーターまたはその他のネットワークデバイス配下にあり、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーからブロードキャストを受信できない場合は、AP デバイスを手動で追加する必要があります。詳細については、次を参照してください：AP デバイスを手動で追加する。

Firebox が AP デバイスを発見しても、Firebox と自動的にペアリングされることはありません。AP デバイスと Firebox のペアリングはゲートウェイ ワイヤレス コントローラで行う必要があります。この手順は、未承認の AP デバイスを誰もネットワークに追加できないようにするため必要です。AP デバイスは、ペアリングされた Firebox からの構成情報のみを受領します。

新規 AP デバイスを最初に Firebox とペアリングした後、Firebox はユーザーの WatchGuard Web サイト上のアカウントで、その AP デバイスを自動的に有効化しようとします。詳細については、次を参照してください：AP デバイスのアクティブ化について。

## 自動配備について

多数の AP デバイスを同一の SSID および単純な構成で配備するには、自動配備 を使用できます。

自動配備を有効化すると、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーが自動的に新しいペアリングされていない AP デバイスを構成できます。ネットワークにペアリングされていない AP デバイスを接続すると、GWC は指定した特定の SSID で自動構成します。自動配備によって構成された AP デバイスは、ペアされたデバイスと同じ方法で GWC によって管理されます。

GWC により自動配備された AP デバイスは、セキュリティ、暗号化、およびその他の SSID 固有の設定を含む自動配備 SSID 設定 を使って構成されます。無線設定などの他のすべての AP 設定は、既定値に設定されます。

詳細については、次を参照してください：AP の自動配備について。

## 検出ブロードキャストについて

既定ではゲートウェイ ワイヤレス コントローラはすべてのネットワークでポート 2528 および 2529 の UDP ブロードキャストを送信して、接続されている AP デバイスを自動的に発見します。AP 検出ブロードキャストのネットワークを制限することができます。これは、自動配備機能を利用しており、AP デバイスが自動配備を許可するネットワークに対する制御を必要とする場合に有用です。検出ブロードキャストの構成方法の詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。

## AP デバイスを接続する

Firebox とペアリングする前に、AP デバイスを信頼済み、任意またはカスタム Firebox ネットワークに接続する必要があります。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラがカスタム ゾーン ネットワーク上の AP デバイスを発見できるようにするには、WatchGuard ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ポリシーを編集し、カスタム ゾーンからのトラフィックを許可する必要があります。カスタム ゾーンの詳細については、次を参照してください：カスタム インターフェイスを構成する。

AP デバイスを VLAN インターフェイスに接続する場合、そのインターフェイスがタグなし VLAN トラフィックを処理できるように構成されていることを確認してください。ペアリングされていない AP デバイスは、タグ付き VLAN トラフィックを受領できません。

既定では、AP デバイスは DHCP を使用して IP アドレスを取得するように構成されています。AP デバイスに接続する Firebox インターフェイスの DHCP サーバーを有効化して、AP デバイスが IP アドレスを確実に取得できるようにしてください。

## AP デバイスと Firebox のペアリング

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラから、ペアリングされていない AP デバイスを発見発見させて Firebox にペアリングします。

AP120、AP320、AP322、または AP420 デバイスが出荷時の既定設定で起動されている場合、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーに検出されるまで数分間かかる場合があります。

AP デバイスを Firebox とペアリングするには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページが表示されます。
2. アクセスポイント タブを選択します。
   ペアリング未完了アクセスポイント リストには、発見ブロードキャストに応答した AP デバイスが一覧表示されます。

1. 新規のペアリング未完了 AP デバイスのスキャンを開始するには、更新 をクリックします。
   ペアリングされていない AP デバイスが発見された場合、ペアリング未完了アクセスポイント リストに表示されます。
2. ペアリング未完了アクセスポイント リストから、Firebox とペアリングする AP デバイスを選択します。
3. ペアリングする をクリックします。
4. OK をクリックします。
   アクセスポイントの編集ダイアログ ボックスが表示されます。
5. AP デバイス設定を構成します。
   詳細については、次を参照してください：AP デバイス設定を構成する。

AP デバイスを Firebox とペアリングするには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. アクセスポイント タブを選択します。
   発見ブロードキャストに返信した AP デバイスのリストが、ペアリング未完了アクセスポイント リストに表示されます。

1. 新規のペアリング未完了 AP デバイスのスキャンを開始するには、更新 をクリックします。
   ペアリングされていない AP デバイスが発見された場合、そのデバイスがペアリング未完了アクセスポイント リストに表示されます。
2. ペアリングしたい AP デバイスが表示されたら、停止 をクリックします。
   ペアリングされていない AP デバイスのスキャンが完了します。
3. ペアリング未完了アクセスポイント リストから、Firebox とペアリングする AP デバイスを選択します。
4. ペアリングする をクリックします。
5. OK をクリックします。
   アクセスポイントの編集ダイアログ ボックスが表示されます。
6. AP デバイス設定を構成します。
   詳細については、次を参照してください：AP デバイス設定を構成する。

AP デバイスのステータスをモニタする方法の詳細については、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。

AP デバイスのペアリングを解除する方法の詳細については、次を参照してください：AP デバイスのペアリングを解除する。

AP デバイスが正しく接続されているのに発見されない場合、AP デバイスを出荷時の既定設定にリセットする必要がある可能性があります。詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP をリセットする 。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索