関連トピック

# 関連ホスト の構成

ドロップインまたはブリッジ構成では、XTM デバイスは各インターフェイスでの IP アドレスと同じように構成されます。 XTM デバイスが、このインターフェイスに接続している新しいデバイスを自動的に検出して、その内部ルーティング テーブルに新しい MAC アドレスを追加します。 手動でデバイスの接続を構成する場合、または自動ホスト マッピング機能が正常に動作しない場合、関連するホスト エントリを追加できます。 関連ホスト エントリは、ホストのIP アドレスおよび 1 つのネットワーク インターフェイスの間に静的ルートを作成します。 関連するホスト エントリを作成するインターフェイスの自動ホスト マッピングを無効にすることをことをお勧めします。

1. [ネットワーク]>[インタフェーイス]の順に選択します。
   [ネットワーク インターフェイス] ページが表示されます。
2. ドロップイン モードまたはブリッジ モードにネットワーク インターフェイスを構成する [プロパティ] をクリックします。
   [ドロップイン モードのプロパティ ] ページが表示されます。
3. 関連するホスト エントリを追加するインターフェイスのチェック ボックスをオフにします。
4. [ホスト] テキスト ボックスに、XTM デバイスからの静的ルートを構築するデバイスの IP アドレスを入力します。 隣のドロップダウン リストから、[インターフェイス] を選択して、[追加] をクリックします。 さらにデバイスを追加するには、この手順を繰り返します。

1. [保存] をクリックします。

#### 関連情報

ドロップイン モード

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索