関連トピック

# 静的 IP アドレスを使用する

ご利用中のコンピュータのオペレーティングシステムが Windows 7 以外の場合、静的 IP アドレスを使用できるよう設定するにはオペレーティングシステムのヘルプを参照してください。信頼済みネットワークと同じサブネット上の IP アドレスを選択する必要があります。

サブネットの IP アドレスを使用するように Windows 7 搭載のコンピュータを構成するには、以下の手順を実行します：

1. スタート ＞ コントロール パネルの順に選択します。
   [コントロール パネル] ウィンドウが表示されます。
2. ネットワークと共有センターを選択します。
3. アダプター設定の変更を選択します。
4. ローカル エリア接続 をダブルクリックします。
   [ローカル エリア接続ステータス] ウィンドウが表示されます。
5. プロパティ をクリックします。
   [ローカル エリア接続プロパティ] ウィンドウが表示されます。
6. インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) をダブルクリックします。
   インターネット プロトコル (TCP/IP) プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
7. 以下の IP アドレスを使用するを選択します。
8. IP アドレス フィールドに、Firebox の信頼済みインターフェイスと同じネットワークの IP アドレスを入力します。
   例えば、コンピュータに IP アドレスを 10.0.1.2 と設定できます。
   デフォルトの Firebox　デバイスの信頼済みインターフェイス の IP アドレスは 10.0.1.1 です。
9. サブネットマスク フィールドに、255.255.255.0 と入力します。
10. デフォルトゲートウェイ フィールドに、Firebox の信頼済みインターフェイスの IP アドレス 10.0.1.1 を入力します。
11. OK をクリックして、インターネット プロトコル (TCP/IP) プロパティ ダイアログボックスを閉じます。
12. OK をクリックして、ローカルエリアネットワーク接続プロパティ ダイアログボックスを閉じます。
13. ローカル エリア接続ステータス、ネットワーク接続、およびコントロールパネル ウィンドウを閉じます。
    コンピュータを Firebox に接続する準備ができました。

Firebox に接続するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の準備ができたら、Web ブラウザを開きます。
2. ブラウザのアドレスバーに、Firebox の IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

Firebox のインターフェース 1 のデフォルト IP アドレスは https://10.0.1.1/ です。

1. セキュリティ証明書の警告が表示された場合、証明書を承認します。
   Quick Setup Wizard が起動します。
2. Web Setup Wizard を実行する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索