関連トピック

# 手動 BOVPN 構成の例

2 つの Firebox 間に、または Firebox と IPSec 標準をサポートしているサードパーティ製 VPN ゲートウェイの間に、Branch Office VPN を構成することができます。

## Firebox VPN 構成の例

以下の例は、2 つの Firebox 間に VPN をセットアップして、異なる種類のトラフィックをトンネル経由でルーティングする方法を示したものです。

- 2つの Fireware v11.x デバイス間で VPN を設定する（WSM）
- 2つの Fireware v11.x デバイス間で VPN を設定する（Web UI）
- 専用回線からフェール オーバーのために BranchOffice VPN を使用する（BGP）
- 専用回線からフェール オーバーのために BranchOffice VPN を使用する (OSPF)
- 手動 Branch Office VPN トンネル スイッチングの構成
- BOVPN トンネルを経由したマルチキャスト ルーティング
- BOVPN トンネルを経由したブロードキャスト ルーティング
- BOVPN トンネルを経由したログ記録
- Mobile VPN with SSL ユーザーに BOVPN トンネルを経由したリソースの使用を許可する

## サードパーティ製 VPN 構成の例

Firebox とサードパーティ製 VPN ゲートウェイの間に Branch Office VPN を設定する場合は、同じ VPN 設定で両方の VPN ゲートウェイを構成する必要があります。

既定では Firebox の Branch Office VPN で IPSec リプレイ検出が有効になっており、この設定は確認することも、変更することもできません。Firebox とサードパーティ製デバイスの間に VPN を設定する場合は、サードパーティ製デバイスの VPN リプレイ検出も有効になっている必要があります。

Firebox と同じ設定をサポートしている他のデバイスとの間に Branch Office VPN を設定することができます。参考のために、Firebox とサードパーティ製デバイスの間に手動 BOVPN を設定する方法を示すいくつかの例を提供します。

- Firebox から Cyberoam デバイスに VPN を設定する
- Firebox から SonicWALL デバイスに VPN を設定する
- Firebox から Cisco ASA デバイスに VPN を設定する
- Firebox から Cisco ISR デバイスに VPN を設定する
- Firebox から Fortinet FortiGate デバイスに VPN を設定する

互換性のある設定を使用するようにリモートゲートウェイ エンドポイントが構成されている限り、Firebox と他のデバイスの間に Branch Office VPN トンネルを設定することもできます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索