関連トピック

# アクティブ/パッシブ クラスタ ID および仮想 MAC アドレス

アクティブ/パッシブ FireCluster では、クラスタ ID およびインターフェイス番号に基づいて計算された仮想 MAC アドレスが使用されます。同一サブネットのアクティブ/パッシブ FireCluster を一つ以上構成する場合、仮想 MAC アドレス競合の可能性を防止するためにクラスタ ID の設定方法を理解する必要があります。

## 仮想 MAC アドレスの計算方法

アクティブ/パッシブ FireCluster のインターフェイスのためにある仮想 MAC アドレスは、00:00:5E:00:01 で開始します。MAC アドレスの第 6 オクテットが、インターフェイス番号、そして、クラスタ ID に等しい値に設定されています。

たとえば、1 に設定されたクラスタ ID との FireCluster のために以下の仮想 MAC アドレスがあります。

インターフェイス 0：00:00:5E:00:01:01

インターフェイス 1：00:00:5E:00:01:02

インターフェイス 2： 00:00:5E:00:01:03

第 2 FireCluster を同じサブネットに追加する場合は、仮想 MAC アドレスの競合を防止するために、クラスタ ID を第 1 FireCluster のクラスタ ID と異なる番号に設定する必要があります。たとえば、第 1 FireCluster は、5 つのインターフェイスを持っている場合、第 2 FireCluster の Cluster ID を第 1 FireCluster の Cluster ID より少なくとも 5 つ大きい数字に設定する必要があります。

たとえば、第 2 FireCluster は、6 に設定されたクラスタ ID を持っている場合、以下の仮想 MAC アドレスがあります。

インターフェイス 0： 00:00:5E:00:01:06

インターフェイス 1： 00:00:5E:00:01:07

インターフェイス 2： 00:00:5E:00:01:08

FireCluster の仮想 MAC アドレスがネットワーク上の HSRP および VRRP で構成されたデバイスと競合する可能性もあります。

#### 関連情報

FireCluster

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索