関連トピック

# RIP コマンド

Fireware は、Quagga ルーティング ソフトウェア スイート v0.99.18 を使っています。これは、最近のバージョンの Quagga で使用可能な大部分のコマンドをサポートしています。

このリストには、ルーティング構成ファイルを作成または変更するときに使用できる RIP v1 および RIP v2 でサポートされるルーティング コマンドが含まれています。RIP v2 を使用する場合、ネットワーク IP アドレスを使用するすべてのコマンドにサブネット マスクを含める必要があります。サブネットマスクを含めない場合、RIP v2 は動作しません。以下のセクションは、構成ファイルでもこのリストと同じ順序になっている必要があります。

セクション | コマンド | 説明
--- | --- | ---
インターフェイスへの単純なパスワードまたは MD5 認証の設定
| interface eth [N] | インターフェイスの認証タイプを設定するセクションを開始する
| ip rip authentication string [PASSWORD] | RIP 認証パスワードを設定します。
| key chain [KEY-CHAIN] | MD5 キー チェーン名を設定します。
| key [INTEGER] | MD5 キー番号を設定します。
| key-string [AUTH-KEY] | MD5 認証キーを設定します。
| ip rip authentication mode md5 | MD5 認証を使用します。
| ip rip authentication mode key-chain [KEY-CHAIN] | MD5 認証キー チェーンを設定します。
インターフェイスを構成する
| ip rip send version [1/2] | バージョン 1 または 2 を送信するように RIP を設定する
| ip rip receive version [1/2] | バージョン 1 または 2 を受信するように RIP を設定する
| no ip rip split-horizon | スプリット ホライズンを無効にします (既定では有効になっています)。
RIP ルーティング デーモンを構成する
| router rip | RIP デーモンを有効にする
| version [1/2] | RIP バージョンを 1 または 2 に設定します (既定値は 2)。
インターフェイスとネットワークの構成
| no network eth[N] |
| passive-interface eth[N] |
| passive-interface default |
| network [A.B.C.D/M] |
| neighbor [A.B.C.D/M] |
RIP ピアへルートを分配する、および RIP ルーティング テーブルへ OSPF ルートまたは BGP ルートを挿入する
| default-information originate | ラスト リゾートのルート (既定のルート) を RIP ピアと共有する
| redistribute static | ファイアウォール静的ルートを RIP ピアに再分配する
| redistribute connected | すべてのインターフェイスからのルートを RIP ピアに再分配する
| redistribute connected route-map [MAPNAME] | すべてのインターフェイスからのルートをルート マップ フィルタ (mapname) と共に RIP ピアに再分配する
| redistribute ospf | OSPF からのルートを RIP に再分配する
| redistribute ospf route-map [MAPNAME] | OSPF からのルートをルート マップ フィルタ (mapname) と共に RIP に再分配します。
| redistribute bgp | BGP からのルートを RIP に再分配します。
| redistribute bgp route-map [MAPNAME] | BGP からのルートをルート マップ フィルタ (mapname) と共に RIP に再分配します。
ルート マップとアクセス リストを含むルート再分配フィルタの構成
| access-list [LISTNAME] [PERMIT|DENY] [A,B,C,D/M | ANY] | アクセス リストを作成して、1 つの IP アドレスまたはすべての IP アドレスの再分配を許可または拒否する
| route-map [MAPNAME] permit [N] | 名前を付けたルート マップを作成し、優先度 [N] で許可します。
| match ip address [LISTNAME] |

#### 関連情報

ルーティング情報プロトコル（RIP および RIPng）について

RIP を使用して IPv4 ルーティング を構成する

サンプル RIP ルーティング構成ファイル

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索