関連トピック

# ワイヤレス ゲスト ネットワークを有効にする

信頼できる任意ネットワーク上のコンピュータにアクセスせずに、ゲストユーザがインターネットにワイヤレス アクセスできるよう、ワイヤレス ゲスト ネットワークを有効にすることができます。

ワイヤレス ネットワークを設定する方法：

1. ネットワーク > ワイヤレス を選択します。
   ワイヤレス構成 ページが表示されます。

1. ネットワーク > ワイヤレス を選択します。
   ワイヤレス構成 ダイアログボックスが表示されます。

1. ワイヤレスを有効にする チェック ボックスを選択します。
2. ワイヤレスアクセスポイントを有効にする を選択します。
3. ワイヤレス ゲスト の隣の、構成 をクリックします。
   ワイヤレス ゲスト構成 ダイアログボックスが表示されます。

1. ワイヤレス ゲストネットワークの有効化 チェックボックスをオンにします。

ワイヤレス接続は、デバイスで構成している送信アクセス ルールに基づいて、XTM デバイスを介するインターネットへのワイヤレスアクセスで許可されています。 これらのコンピュータは、信頼済みネットワークまたは任意ネットワークのコンピュータにはアクセスできません。

1. IP アドレス テキストボックスに、 ワイヤレス ゲスト ネットワークで使用するプライベート IP アドレスを入力します。 すでに自分のネットワーク インターフェース上で使用されている IP アドレスは入力しないでください。
2. サブネットマスク テキストボックスにて、サブネットマスクを入力します。 正しい値は、通常 255.255.255.0 です。
3. ワイヤレス デバイスが接続を試みるときに XTM デバイスが DHCP サーバーとして機能するように構成する場合は、ワイヤレス ゲスト ネットワークの DHCP サーバーを有効にする チェック ボックスをオンにします。

DHCP サーバーの設定を構成する方法の詳細については、 IPv4 DHCP サーバーを構成する を参照してください。

1. ワイヤレス タブをクリックしてワイヤレス ゲスト ネットワークの設定をご覧ください。
   ワイヤレス設定 が表示されます。

1. SSIDブロードキャストおよびSSID 照会の回答 チェックボックスをオンにして自分のワイヤレス ゲスト ネットワーク名をゲスト ユーザに見えるようにします。

この設定についての詳細は、 SSID ブロードキャストを有効または無効にする を参照してください。

1. ワイヤレス コンピュータがゲスト ネットワークと接続しようとするたびにログ ファイルにログ メッセージを送付するには、認証イベントを記録する というチェックボックスをオンにします。

ログ記録についての詳細は、認証イベントの記録 を参照してください。

1. ワイヤレス ゲスト ユーザーが相互にトラフィックを送信できるようにするには、クライアント間のワイヤレス ネットワーク トラフィックの禁止 チェック ボックスをオフにします。
2. ネットワーク名 （SSID） テキスト ボックスにワイヤレス ゲスト ネットワークの一意な名前を入力するか、デフォルトの名前をそのまま使用します。

SSID の変更についての詳細は、SSID を変更する を参照してください。

1. フラグメンテーションしきい値を変更するには、フラグメンテーションしきい値 テキストボックスにて、値を入力します： 256–2346。 この設定の変更は推薦しません。

この設定についての詳細は、フラグメンテーションのしきい値を変更する を参照してください。

1. 認証 ドロップダウン リストから、ワイヤレス ゲスト ネットワークと接続する場合に有効にする認証タイプを選択します。 ここで選択する設定は、提供するゲストアクセスの種類や、またゲストがネットワークを使用する時にパスフレーズを入力してもらうか否かに依存します。

この設定についての詳細は、ワイヤレス認証方法を設定する を参照してください。

1. 暗号化 / 認証 ドロップダウン リストにて、ワイヤレス接続に使用する暗号化の種類を選択し、選択した暗号化の種類で必要なキーまたはパスワードを追加します。 事前共有キーを使用する認証オプションを選択すると、ランダムな事前共有キーが生成されます。 このキーを使用するか、または独自のキーを入力できます。

詳細は、暗号化レベルを設定する を参照してください。

18. メインページに戻る をクリックします。
19. 保存 をクリックします。

18. OK をクリックします。
19. 構成を保存します。

また、お使いのワイヤレス ゲスト ネットワークをホットスポットとして構成することもできます。 詳細については、ホットスポットを構成する を参照してください。

MAC アドレスによってもゲストネットワークへのアクセスを制限することができます。

1. MAC アクセスコントロールを有効化するには、MAC アクセスコントロール タブをクリックします。
2. MAC アドレス別にネットワーク トラフィックを制限する トピックの説明に従って、設定を構成します。

#### 関連情報

ワイヤレス デバイス構成オプション

ワイヤレス無線設定について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索