関連トピック

# Mobile VPN with L2TP 接続

Firebox が Mobile VPN with L2TP セッションをホストするよう構成することができます。デバイスが Mobile VPNwith L2TP に構成されている場合、Mobile VPN with L2TP グループに含まれているユーザーは、L2TP 接続をする L2TP クライアントを使用することができます。

Firebox が、正しい認証情報を持つ任意のユーザーに L2TP 接続を許可するため、L2TP VPN 経由でのトラフィックの送信を許可するユーザーのみを含む L2TP VPN セッションのポリシーが構成に含まれていることを確認しておくことが重要です。それらのユーザーを Firebox ユーザー グループに追加して、このグループからのトラフィックだけを許可するポリシーを作成することもできます。この目的のために、L2TP-Users という名前の事前構成済みのグループが Firebox によって作成されます。

Mobile VPN with L2TP 接続を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. VPN > Mobile VPN with L2TP の順に選択します。
   Mobile VPN with L2TP ページが表示されます。
2. Mobile VPN with L2TP 構成を編集する.

Mobile VPN with L2TP 接続を構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. VPN > Mobile VPN > L2TP > 構成 を選択します。
   Mobile VPN with L2TP 構成 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. Mobile VPN with L2TP 構成を編集する.

#### 関連情報

WatchGuard L2TP Setup Wizard を使用する

Mobile VPN with L2TP トンネル認証用の証明書

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索