関連トピック

# インターネット接続について

ISP (インターネット サービス プロバイダ) は、ネットワーク接続を通じてインターネットへのアクセスを提供する企業です。ネットワーク接続によるデータ送信速度のことを 帯域幅 といい、たとえば 10 Mbps (メガビット/秒) のように表現します。

ケーブル モデムや DSL (デジタル加入者回線)、またはファイバーなどの高速インターネット接続は ブロードバンド接続と呼ばれています。ブロードバンド接続はダイヤルアップ接続よりはるかに高速です。ダイヤルアップ接続の帯域幅が 0.1 Mbps 未満であるのに対し、ケーブル モデムでは 5 Mbps 以上の速度も可能です。光ファイバー接続の帯域幅はさらに高速です。

近い距離にある個々のコンピュータが LAN のメンバであることから、ケーブル モデムの一般的な速度は最大速度よりも低くなるのが通常です。その LAN 内の各コンピュータは帯域幅の一部を使用します。このような "共有媒体" システムが採用されていることから、ケーブル モデム接続では、ネットワーク上のユーザー数が増えると速度が低下する場合があります。

DSL 接続は安定した帯域幅を提供しますが、通常はケーブル モデム接続よりも低速です。また、帯域幅が安定しているのは、自宅またはオフィスと DSL 基地局の間に限られます。DSL 基地局は、Web サイトまたはネットワークまでの安定した接続を保証できません。

## インターネット上での情報通信のしくみ

インターネット経由で送信するデータは、パケットと呼ばれる単位に分割されます。各パケットには宛先のインターネット アドレスが含まれています。接続を構成するパケットは、インターネットを経由するさまざまな経路を使用できます。すべてのパケットが宛先に到達すると、パケットは元の順序に再構築されます。パケットが宛先に到達することを保証するために、パケットにはアドレス情報が付加されます。

#### 関連情報

IP アドレスについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索