関連トピック

# ワイヤレス モードおよびチャンネル

WatchGuard AP ワイヤレス デバイスは、2.4 GHz と 5 GHz の 2 つのワイヤレス帯域に対応しています。選択する帯域と国によって、利用可能なワイヤレス モードが決まります。

- 2.4 GHz 帯 — 802.11b、802.11g、802.11n に対応
- 5 GHz 帯 — 802.11a、802.11n および 802.11ac に対応

以下のワイヤレス規格をサポートしています:

| 802.11ac (対応 AP の場合) | 802.11n | 802.11g | 802.11b | 802.11a
--- | --- | --- | --- | --- | ---
周波数帯域 | 5GHz | 2.4GHz と 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 5GHz
データ転送速度 | 1300 - 1733 Mbps | 450Mbps | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps
チャンネル帯域幅 | 20、40 および 80MHz | 20MHz と 40MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz

大抵の環境では、より新しい標準をサポートしていないレガシー ワイヤレス デバイスをサポートする必要があります。そのため、WatchGuard は混合プロトコル モードを使用するように WatchGuard AP デバイスを構成することをお勧めします。

複数の 802.11 規格をサポートするワイヤレス モードを選択した場合、全体的なパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。低速モードを使用するデバイスが接続するときに後方互換性を提供しなければならない、というのがその一因です。また、同じ量のデータを送受信するにもそのようなデバイスの方が時間がかかる可能性があるため、使用可能なスループットのかなりの量を占めることがよくあります。

## 範囲

5GHz 帯は 2.4GHz ほどは混雑しておらず、より高速のデータ転送速度を提供しますが、2.4GHz ほどは範囲が広くありません。

- 2.4 GHz — 75 〜 100 フィート
- 5 GHz — 25 〜 35 フィート (最高速で)

物理的な障害物や無線干渉は、効果的な無線通信範囲およびデータ転送速度を低下させます。

## チャンネル

ワイヤレス チャンネルとは、特定のワイヤレス帯域内における特定の部分です。

### 2.4GHz 帯

チャンネル帯域幅 20MHz の 2.4GHz 帯では、5MHz 間隔で 14 個のチャンネルが定義されています。チャンネル 12 と 13 は、北米以外の国でのみ使用可能です。チャンネル 14 は日本のみで、12 MHz 間隔となっています。

1 つのワイヤレス チャンネルは、他のワイヤレス チャンネルの周波数とオーバーラップする場合があります。ワイヤレス ネットワークを設計して配備するには、ワイヤレス ネットワークに使用するチャンネルを検討する必要があります。たとえば 2.4 GHz 帯域では、チャンネル 3 とチャンネル 4 などの隣接するチャンネル同士に密に重複する周波数帯があり、それが干渉の原因となる場合があります。2.4 GHz 帯域では、チャンネル 1、6 および 11 が最もよく使用されるチャンネルです。これらの周波数の間には空きがあるため、相互に重複することはありません。2.4GHz 帯域は、この帯域で動作するデバイスの多くが (コードレス電話、電子レンジ、モニタ、ワイヤレス ヘッドフォンなど) 同じチャンネルを使用するために混雑し、ワイヤレスの輻輳が発生する場合があります。

AP デバイスを配備する際には、各 AP デバイスに異なるチャンネルを使用し、重複しない場所で異なるチャンネルが使用されるように配置してください。

### 5GHz 帯

5GHz 帯には、多くの可能なチャンネルがあります。チャンネル幅全体が予約されており、重複しないチャンネルが多数存在します。

チャンネル帯域幅 | 有効なチャンネル番号
--- | ---
20 MHz | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 161, 165, 169
40 MHz | 38, 46, 54, 62, 102, 110, 118, 126, 134, 142, 151, 159
80 MHz | 42, 58, 106, 122, 138, 155
160 MHz | 50, 114

### DFS チャンネルについて

5GHz 帯域で DFS (動的周波数選択) チャンネルが実施されている地域もあります。DFS チャンネルはレーダーとの併用になるため、AP デバイスが同じチャンネル上でレーダー信号を検出した場合は、デバイスからの伝送は停止します。

802.11ac および 80MHz チャンネル幅では DFS チャンネルの使用が役立つ可能性があります。これは、追加の周波数域の可用性があるためですが、これらのチャンネルを使用すると、AP デバイスからワイヤレス ネットワークへの接続が遅くなる可能性があります。

### AP デバイス チャンネル選択

WatchGuard AP デバイスは、既定ではワイヤレス チャンネルを自動選択するように構成されています。WatchGuard AP の電源をオンにした時、デバイスは自動でネットワークをスキャンして干渉が最少のワイヤレス チャンネルを選択します。

AP デバイスで使用されるチャンネルは自動選択され、配備全体で最適なワイヤレス チャンネルの選択用に割り当てられます。ワイヤレス スキャンの間隔でチャンネルがスキャンされます ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定 で構成済み. 既定の間隔は 4 時間ごとです。

AP デバイスを再起動すると、新しいチャンネル選択が適用されます。自動再起動を行うよう、AP デバイスのスケジュールを設定できます。詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。

また、手動で優先チャンネルを設定することもできます。

詳細については、次を参照してください：AP デバイス無線設定を構成する。

## ワイヤレス配備マップによるチャンネル競合の検出

Fireware Web UI のゲートウェイ ワイヤレス コントローラにあるワイヤレス配備マップ機能により、ワイヤレス チャンネルの競合を検出し、ワイヤレス環境を最適化することができます。

ワイヤレス マップ機能の詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラー マップを使用する。

ワイヤレス マップ機能を使用してチャンネル競合を検出および解決する方法の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス配備マップを表示する。

#### 関連情報

ワイヤレス サイト調査

ワイヤレス信号強度およびノイズ レベル

ワイヤレス配置

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索