関連トピック

# DHCP を使用する

ご利用中のコンピュータのオペレーティングシステムが Windows 7 以外の場合、DHCP の使用を設定するにはオペレーティング システムのヘルプを参照してください。

DHCP を使用するように Windows 7 搭載のコンピュータを構成するには、以下の手順を実行します：

1. スタート ＞ コントロール パネルの順に選択します。
   [コントロール パネル] ウィンドウが表示されます。
2. ネットワークと共有センターを選択します。
3. アダプター設定の変更を選択します。
4. ローカル エリア接続 をダブルクリックします。
   [ローカル エリア接続ステータス] ウィンドウが表示されます。
5. プロパティ をクリックします。
   [ローカル エリア接続プロパティ] ウィンドウが表示されます。
6. インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) をダブルクリックします。
   インターネット プロトコル (TCP/IP) プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
7. IP アドレスの自動取得 および DNS サーバーアドレスの自動取得 を選択します。
8. OK をクリックして、インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
9. OK をクリックして、ローカル エリア ネットワーク接続プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
10. ローカル エリア接続ステータス、ネットワーク接続、およびコントロールパネル ウィンドウを閉じます。
    コンピュータを Firebox に接続する準備ができました。

Firebox に接続するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の準備ができたら、Web ブラウザを開きます。
2. ブラウザのアドレスバーに、Firebox の IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。
3. セキュリティ証明書の警告が表示された場合、証明書を承認します。
   Quick Setup Wizard が起動します。

Firebox のインターフェース 1 のデフォルト IP アドレスは https://10.0.1.1/ です。

1. Web Setup Wizard を実行する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索