関連トピック

# トンネルにルートを追加する

Branch Office VPN トンネル経由のトラフィックのルートを追加するには、ルートのローカルとリモートの IP アドレスを指定するトンネル ルートを追加します。

構成できるトンネル ルートの数は無制限ですが、Firebox で同時にアクティブ化できるトンネル ルートの数は、デバイスの機能キーによって制限されています。詳細については、次を参照してください：VPN トンネルの容量およびライセンス。

Fireware Web UI から、トンネル ルートを追加するには、以下の手順を実行します：

1. トンネル ダイアログ ボックスの アドレス タブで、追加 をクリックします。
   トンネル ルートの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ローカル IP セクションで、種類の選択 ドロップダウン リストからローカル アドレスの種類を選択します。その横のテキスト ボックスに値を入力します。ホスト IP アドレス、ネットワーク アドレス、ホスト IP アドレスの範囲、DNS 名を入力することができます。
3. リモート IP セクションで、種類の選択 ドロップダウン リストからリモート アドレスの種類を選択します。その横のテキスト ボックスに値を入力します。ホスト IP アドレス、ネットワーク アドレス、ホスト IP アドレスの範囲、DNS 名を入力することができます。
4. 方向 ドロップダウン リストから、トンネルの方向を選択します。トンネルの方向が、トンネル経由のトラフィックがどの方向に流れるかを決定します。
5. このトンネルのブロードキャストルーティングを有効化するには、トンネルを使用するブロードキャストルーティングを有効にする チェックボックスをクリックします。詳細については、次を参照してください：Branch Office VPN Tunnel 経由でブロードキャスト ルーティングを有効にする。
6. 選択したアドレス タイプとトンネル位置に互換性があれば、NAT タブを使って、トンネルに対する 1 - 1 NAT および動的 NAT を有効化できます。詳細については、次を参照してください：Branch Office VPN トンネル経由で発信方向の動的 NAT を構成する および Branch Office VPN トンネル経由で 1 - 1 NAT を構成する。
7. OK をクリックします。

トンネル ルートを追加するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. 新しいトンネル ダイアログ ボックスの アドレス タブで、追加 をクリックします。
   トンネル ルートの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ローカル ドロップダウン リストから、希望のローカル アドレスを選択します。
   ローカル ドロップダウン リストの横のボタンをクリックして、ホスト IP アドレス、ネットワーク アドレス、ホスト IP アドレスの範囲、または DNS 名を入力することもできます。
3. リモート テキスト ボックスに、リモートネットワーク アドレスを入力します。
   隣のボタンをクリックして、 ホスト IP アドレス、ネットワーク アドレス、ホスト IP アドレスの範囲、DNS名を入力することもできます。
4. 方向 ドロップダウン リストから、トンネルの方向を選択します。トンネルの方向が、トンネル経由のトラフィックがどの方向に流れるかを決定します。
5. このトンネルのブロードキャストルーティングを有効化するには、トンネルを使用するブロードキャストルーティングを有効にする チェックボックスをクリックします。詳細については、次を参照してください：Branch Office VPN Tunnel 経由でブロードキャスト ルーティングを有効にする。
6. 選択したアドレス タイプと トンネル位置に互換性があれば、 NAT タブを使って、トンネルに対する 1 - 1 NAT および動的 NAT を有効化できます。詳細については、次を参照してください：Branch Office VPN トンネル経由で発信方向の動的 NAT を構成する および Branch Office VPN トンネル経由で 1 - 1 NAT を構成する。
7. OK をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索