関連トピック

# Windows Vista 用 PPTP Mobile VPN の作成と接続

## PPTP 接続の作成

Windows Vista クライアント コンピュータを準備するには、PPTP 接続をネットワーク設定に構成する必要があります。

1. Windows の スタート メニューから、設定 > コントロール パネル の順に選択します。
   Windows Vista の スタート メニューは、画面の左下隅に配置されています。
2. ネットワークとインターネット をクリックします。
   ネットワークと共有センター が表示されます。
3. 左側の列にある タスク で、ネットワークへの接続 をクリックします。
   新しい接続ウィザードが開始されます。
4. ワークプレイスに接続する を選択して、次へ をクリックします。
   ワークプレイスへの接続 ダイアログボックスが表示されます。
5. いいえ、新しい接続を作成する を選択して、次へ をクリックします。
   接続方法 ダイアログ ボックスが表示されます。
6. インターネット接続 (VPN) を使用する をクリックします。
   接続するインターネット アドレスの入力 ダイアログボックスが表示されます。
7. インターネット アドレス テキスト ボックスに、Firebox の外部インターフェイスのホスト名または IP アドレスを入力します。
8. 接続先の名前 テキスト ボックスに、Mobile VPN の名前を入力します。
   たとえば、PPTP to Firebox のように入力します。
9. 他のユーザーもこの接続を使用できるようにするかどうかを選択します。
10. クライアント コンピュータがこの時点で接続を開始しないように、今すぐ接続しないで、後で接続できるように設定する チェック ボックスをオンにします。
11. 次へ をクリックします。
    ユーザー名とパスワードの入力 ダイアログボックスが表示されます。
12. ユーザー名 および パスワード テキスト ボックスに、このクライアントの認証情報を入力します。
13. 作成 をクリックします。
    接続を使用する準備ができました ダイアログボックスが表示されます。
14. 接続をテストするには、今すぐ接続 をクリックします。

## PPTP 接続を開始する

Windows Vista クライアント コンピュータに接続するには、PPTP 接続を構成するときに使用した実際の名前で接続の名前 を置換します。ユーザー名とパスワードは、PPTP-Users グループに追加したユーザーのいずれかを参照します。

PPTP-User グループの詳細については、次を参照してください：

- PPTP-Users グループに新しいユーザーを追加する

開始する前に、インターネットへのアクティブな接続があることを確認してください。

1. スタート > 設定 > ネットワーク接続 > 接続の名前 の順に選択します。
   Windows Vista の スタート ボタンは、画面の左下隅に配置されています。
2. 接続用のユーザー名およびパスワードを入力して、接続 をクリックします。
3. 最初に接続するときに、ネットワーク ロケーションを選択する必要があります。パブリック ロケーション を選択します。

#### 関連情報

Mobile VPN with PPTP トンネル経由のインターネット アクセス オプション

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索