関連トピック

# SSID ブロードキャストを有効または無効にする

ワイヤレス ネットワーク カードを備えたコンピュータは、要求を送信して、接続できるワイヤレス アクセス ポイントがあるかどうかを調べます。

この要求を送受信するように Firebox のワイヤレス インターフェイスを構成するには、SSID のブロードキャスト チェックボックスを選択します。セキュリティ上、ネットワーク上のコンピュータを Firebox ワイヤレス デバイスに接続するように構成する間だけこのオプションを有効にしてください。すべてのクライアントを構成した後で、このオプションを無効にします。ワイヤレス ゲスト サービス機能を使用する場合は、標準動作で SSID ブロードキャストを許可することが必要になる場合があります。

#### 関連情報

SSID を変更する

ワイヤレス構成の設定について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索