Rubriques Connexes

# Ajouter de nouveaux utilisateurs au groupe d'utilisateurs PPTP

Pour établir la connexion à XTM par l'intermédiaire d'un tunnel VPN PPTP, les utilisateurs mobiles doivent saisir leurs nom d'utilisateur et mot de passe pour s'authentifier. Le périphérique XTM utilise ces informations pour authentifier l'utilisateur.

Lorsque vous activez PPTP dans la configuration de votre périphérique XTM, un groupe d'utilisateurs par défaut est créé automatiquement. Ce groupe d'utilisateurs s'intitule PPTP-Users. Il apparaît lorsque vous créez un utilisateur ou ajoutez des noms d'utilisateurs ou de groupes à des stratégies. Les utilisateurs doivent être membres de ce groupe pour établir une connexion PPTP.

Pour tout complément d'information sur les groupes de périphériques XTM, reportez-vous à la rubrique Configurer votre Firebox en tant que Serveur d'Authentification.

Si vous utilisez un serveur d'authentification RADIUS ou VACMAN Middleware, vous devez créer le groupe d'utilisateurs PPTP sur votre serveur d'authentification et ajouter des utilisateurs à ce groupe. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre serveur d'authentification.

Si vous utilisez le périphérique XTM pour l'authentification, vous devez ajouter des utilisateurs et les répertorier en tant que membres du groupe PPTP_Users. Vous pouvez utiliser Policy Manager pour ajouter ces utilisateurs.

1. Sélectionnez Configurer > Authentification > Serveurs d'authentification.
   La boîte de dialogue Serveurs d'authentification s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Firebox.

1. Pour ajouter un nouvel utilisateur, dans la section Utilisateurs, cliquez sur le bouton Ajouter.
2. Pour modifier les propriétés d'un utilisateur sélectionné, cliquez sur Modifier.

1. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du nouvel utilisateur. Retapez le mot de passe pour le valider. Vous pouvez ignorer cette étape si l'utilisateur a déjà été créé.
   La description n'est pas obligatoire. Il est recommandé de ne pas changer les valeurs par défaut Délai d'expiration de la session et Délai d'inactivité.
2. Pour ajouter un utilisateur à un groupe d'authentification Firebox, sélectionnez le nom de l'utilisateur dans la liste Disponible.
3. Cliquez sur pour déplacer le nom dans la liste Membre.
   Vous pouvez également double-cliquer sur le nom d'utilisateur dans la liste Disponible.
   L'utilisateur est ajouté à la liste des utilisateurs. Répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter d'autres utilisateurs.
4. Pour fermer la boîte de dialogue Configuration d'utilisateur Firebox, cliquez sur OK.
   L'onglet Utilisateurs de Firebox s'affiche avec une liste des nouveaux utilisateurs.

#### Voir aussi

Configurer des stratégies pour contrôler l'accès client Mobile VPN with PPTP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique