Rubriques Connexes

# Mode de routage mixte

En mode de routage mixte, aussi connu en tant que configuration Routée, vous pouvez configurer votre Firebox pour envoyer le trafic du réseau entre différents types d'interfaces réseau physiques et virtuelles. Le mode de routage mixte est le mode de réseau par défaut. La plupart des fonctionnalités réseau et de sécurité sont disponibles dans ce mode, mais vous devez vérifier soigneusement la configuration de chaque périphérique connecté à votre périphérique Firebox pour que votre réseau fonctionne correctement.

Une configuration réseau de base en mode de routage mixte utilise au moins deux interfaces. Par exemple, vous pouvez connecter une interface externe à un câble modem ou à une autre connexion Internet, et une interface approuvée à un routeur interne qui relie les membres internes de votre organisation. À partir de cette configuration de base, vous pouvez ajouter un réseau facultatif qui protège les serveurs tout en offrant un accès plus large depuis les réseaux externes, permet de configurer des réseaux VLAN et d'autres fonctions avancées, ou encore de définir des options de sécurité supplémentaires, par exemple des restrictions d'adresse MAC. Vous pouvez également définir le mode d'envoi du trafic réseau d'une interface à l'autre.

Pour des informations sur la configuration d'interface en mode de routage mixte, voir Paramètres d'interface standard.

Il est facile d'oublier les adresses IP et les points de connexion de votre réseau en mode de routage mixte, en particulier si vous utilisez des VLAN (réseaux locaux virtuels), des réseaux secondaires et d'autres fonctions avancées. Il est recommandé de noter les informations de base de votre configuration réseau et VPN dans le cas où vous auriez besoin de contacter le support technique. Ces informations peuvent aider le technicien à résoudre votre problème rapidement. Pour obtenir des instructions quant aux informations à préparer avant d'appeler WatchGuard pour de l'assistance, voir Travailler avec l'Assistance Client WatchGuard.

#### Voir aussi

À propos des réseaux locaux virtuels (VLAN)

Routes et Routage

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique