Rubriques Connexes

# Utiliser la Gestion du Trafic pour les Tunnels BOVPN Gérés

Pour utiliser la gestion du trafic pour un tunnel BOVPN géré, vous devez créer un modèle de stratégie de pare-feu VPN et appliquer ce modèle au tunnel BOVPN géré. Vous ne pouvez modifier la stratégie par défaut Tout pour les tunnels BOVPN gérés.

Vous pouvez utiliser la Gestion du trafic pour un modèle de stratégie de pare-feu VPN afin de définir des limites de bande passante pour les tunnels BOVPN gérés utilisant d'autres modèles de stratégie. L'action de marquage que vous sélectionnez est appliquée à tout le trafic qui utilise le modèle de stratégie.

À partir du gestionnaire WatchGuard System Manager :

1. Connectez-vous à Management Server.
2. Sélectionnez l'onglet Gestion des périphériques.
3. Développez la liste Managed VPN et la liste Modèles de stratégie de pare-feu VPN.
4. Sélectionnez le modèle de stratégie de pare-feu VPN dans l'arborescence pour le modifier ou Ajouter des modèles de stratégie de pare-feu VPN.
5. Dans la section Paramètres, cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Modèle de stratégie de pare-feu VPN s'affiche.
6. Sélectionnez l'onglet Gestion du trafic.

1. Sélectionnez la case Spécifier une action de gestion de trafic personnalisée.
2. Dans la liste déroulante Bande passante maximale, sélectionnez la bande passante maximale à utiliser dans l'action de gestion de trafic personnalisée.
3. Cliquez sur OK.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique