Rubriques Connexes

# Générer des Rapports de Gestion

Dans votre Management Server, vous pouvez choisir de générer un ensemble de Rapports de Gestion contenant des informations détaillées sur les Firebox, les groupes et les tunnels VPN gérés par le Management Server de WSM.

Rapport de Périphériques Gérés

Le Rapport de Périphériques Gérés contient les informations suivantes pour tous vos Firebox actuellement gérés :

- Nom de Périphérique — Le nom convivial attribué au Firebox
- Modèle — Le nom de modèle du Firebox
- Numéro de Série — Le numéro de série du Firebox
- Version — La version du Système d'Exploitation du Firebox
- Adresse(s) IP — Les adresses IP externes du Firebox
- Numéro de Version — Le numéro de version du Système d'Exploitation du Firebox
- Mode — Le Mode de Gestion du Firebox (Géré de Base ou Entièrement Géré)
- Tunnel de Gestion — Le type de tunnel de gestion configuré sur le Firebox (SSL et/ou IPSec) ou Désactivé.
- Dernier Contact — La date et l'heure auxquelles le Firebox a contacté le Management Server pour la dernière fois
- Pulsation — L'état des connexions du Firebox au Management Server (Disponible ou Non disponible)
- En attente — Une mise à jour du Firebox est en cours ou n'a pas terminé (Vrai ou Faux).
- Planifié — Une tâche est actuellement planifiée sur le Firebox (Vrai ou Faux)
- Dossier — Le dossier Périphérique attribué au Firebox

Rapport des Groupes Gérés

Le Rapport des Groupes Gérés contient les informations suivantes pour l'ensemble des groupes de périphériques configurés sur votre Management Server :

- Nom de Groupe Géré — Le nom du groupe de périphériques
- Nom de Périphérique — Le nom des périphériques du groupe

Rapport de Tunnels Gérés

Le Rapport de Tunnels Gérés contient les informations suivantes pour l'ensemble des Managed VPN configurés sur votre Management Server :

- Nom de Tunnel — Le nom du Managed VPN
- Modèle de Sécurité — Le modèle de sécurité utilisé par le Managed VPN
- Stratégie de Pare-feu VPN — La stratégie attribuée au Managed VPN
- Périphérique nº 1 — Le Nom de Périphérique du Firebox à une extrémité du tunnel
- Ressource nº 1 — La Ressource VPN utilisée par le périphérique nº 1
- Sous-réseaux nº 1 — Les sous-réseaux utilisés par le périphérique nº 1
- Périphérique nº 2 — Le nom de périphérique du Firebox à l'autre extrémité du tunnel
- Ressource nº 2 — La Ressource VPN utilisée par le périphérique nº 2
- Sous-réseaux nº 2 — Les sous-réseaux utilisés par le périphérique nº 2

Chaque rapport est généré sous forme de fichier CSV. Vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel type de logiciel prenant en charge ce format.

Pour générer un Rapport de Gestion :

1. Ouvrez WatchGuard System Manager et connectez-vous à votre Management Server.
2. Sélectionnez Outils > Générer un Rapport de Gestion.
   Ou, faite un clic droit sur le Management Server et sélectionnez Générer un Rapport de Gestion.
   La boîte de dialogue Générer un Rapport de Gestion apparaît et les Rapports de Gestion sont générés.

1. Pour naviguer dans le répertoire où se trouvent les fichiers de Rapport de Gestion, cliquez sur Ouvrir le Dossier.
   Le répertoire de clichés apparaît.
2. Cliquez sur Fermer.Astuce !Si vous cliquez sur Fermer avant que les rapports apparaissent dans la boîte de dialogue, le processus de génération de rapports est interrompu et les rapports ne sont pas générés.

Après avoir généré les Rapports de Gestion, vous pouvez ouvrir chaque fichier de rapport pour examiner les données disponibles pour vos Firebox, groupes et tunnels VPN gérés.

#### Voir aussi

Démarrer les outils WatchGuard System Manager

Faire expirer le bail d'un périphérique géré

À propos de WatchGuard System Manager

Ajouter des périphériques gérés à Management Server

Consulter les informations relatives aux périphériques gérés

Créer des modèles de configuration pour les périphériques

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique