Rubriques Connexes

# Définir l'Emplacement de Quarantine Server sur le Périphérique

Vous devez définir l'emplacement de Quarantine Server dans la configuration du Firebox. Dans la configuration du périphérique, vous pouvez spécifier l'adresse IP du Quarantine Server vers laquelle le périphérique enverra les e-mails à mettre en quarantaine.

Pour spécifier l'emplacement du Quarantine Server depuis Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Services d'abonnement > Quarantine Server.
   La page des paramètres de Quarantine Server s'affiche.

1. Entrez l'adresse IP de Quarantine Server. Nous vous conseillons de ne pas changer le port de Quarantine Server à moins qu'un représentant du support technique de WatchGuard ne vous le demande.
2. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour spécifier l'emplacement du Quarantine Server depuis Policy Manager :

1. Sélectionnez Services d'abonnement > Quarantine Server.
   La boîte de dialogue Quarantine Server sʼaffiche.

1. Entrez l'adresse IP de Quarantine Server. Nous vous conseillons de ne pas changer le port de Quarantine Server à moins qu'un représentant du support technique de WatchGuard ne vous le demande.
2. Si vous souhaitez annuler les modifications apportées à cette boîte de dialogue et retourner dans les paramètres par défaut, cliquez sur Restaurer les valeurs par défaut.

#### Voir aussi

À propos de Quarantine Server

Configurer Quarantine Server

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique