Rubriques Connexes

# À propos de la Gestion du Trafic dans le système d'exploitation Fireware v11.9 et ultérieure

Dans le système d'exploitation Fireware v11.9 ou une version ultérieure, la Gestion du Trafic est différente des versions précédentes.

- Il existe trois types d'Actions de Gestion de Trafic :
  - Toutes les Stratégies — Les paramètres de l'action s'appliquent à la bande passante combinée à toutes les stratégies utilisant l'action.
  - Par Stratégie — Les paramètres de l'action s'appliquent de façon individuelle à chaque stratégie qui utilise l'action.
  - Par Adresse IP — Les paramètres de l'action s'appliquent de façon individuelle à chaque adresse IP source pour toute stratégie utilisant l'action.
- Les Actions de Gestion du Trafic ne sont pas limitées à une interface de Firebox spécifique.
- Vous pouvez attribuer des Actions de Gestion de Trafic distinctes pour les trafics descendant et montant gérés par une stratégie.
- Vous pouvez appliquer des Actions de Gestion de Trafic aux applications et catégories d'applications en plus de les appliquer aux stratégies.
- L'onglet Gestionnaire de Trafic de Firebox System Manager affiche les statistiques détaillées de gestion du trafic.
- La page État Système de la Gestion du Trafic dans Fireware Web UI affiche les statistiques détaillées de gestion du trafic.

Si vous mettez à niveau un périphérique depuis le système d'exploitation Fireware v11.8.x ou antérieure vers la version 11.9, les actions de Gestion du Trafic existantes seront supprimées de la configuration. Vous devrez configurer à nouveau la Gestion du Trafic une fois la mise à niveau terminée.

Le nombre maximal d'Actions de Gestion de Trafic configurables dépend du modèle du périphérique :

- XTM 2 Series, XTM 3 Series, Firebox T10, T30 et Firebox M200 — 100
- XTM 5 Series, XTM 8 Series, XTMv, FireboxV, Firebox M300, Firebox T50, T70 — 300
- XTM 800 Series et supérieur, Firebox M400, M440 et M500 — 500

Pour plus d'informations sur la configuration et la surveillance de la Gestion du Trafic dans le système d'exploitation Fireware v11.9 ou ultérieure, consultez :

- Définir une Action de Gestion de Trafic dans v11.9 et les Versions Ultérieures
- Ajouter des Actions de Gestion de Trafic à une Stratégie
- Utiliser la Gestion du Trafic avec Application Control
- Contrôler la Bande Passante avec une Action de Gestion de Trafic

#### Voir aussi

À propos de la Gestion du Trafic dans le système d'exploitation Fireware v11.8.x et antérieure

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique