Rubriques Connexes

# À propos des méthodes d'authentification de tunnel IPSec VPN

Il existe deux méthodes d'authentification que vous pouvez utiliser pour établir un tunnel VPN IPSec sécurisé. Vous devez sélectionner l'une de ces méthodes d'authentification du tunnel VPN IPSec lorsque vous configurez Branch Office VPN, Mobile VPN with IPSec, ou Mobile VPN with L2TP.

Utiliser une clé pré-partagée

Utilisez une clé pré-partagée stockée aux deux points de terminaison du VPN pour vérifier l'identité de chacun d'entre eux.

Utiliser un certificat

Pour VPN Branch Office et Mobile VPN with L2TP, vous utilisez un certificat IPSec importé et stocké sur le Firebox. Le même certificat doit également être importé à l'autre point de terminaison VPN.

Pour Mobile VPN with IPSec, vous utilisez un certificat généré par un serveur WatchGuard Management Server.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation des certificats pour l'authentification d'un tunnel VPN IPSec, voir :

- Certificats pour l'authentification des tunnels Branch Office VPN (BOVPN)
- Certificats pour l'authentification des tunnels mobile VPN with IPSec
- Certificats pour l'authentification des tunnels Mobile VPN with IPSec
- Certificats pour l'authentification des tunnels Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique