Rubriques Connexes

# Multi-WAN et Routage Basé sur une Stratégie

Si vous avez activé le multi-WAN mais souhaitez que votre Firebox envoie toujours certains types de trafic sortant via une interface externe spécifique, vous pouvez utiliser le routage basé sur stratégie. Par exemple, si votre serveur DNS n'est accessible que via l'une des interfaces externes, vous pouvez créer une stratégie DNS et activer le routage basé sur stratégie pour envoyer tout le trafic DNS vers l'interface pouvant atteindre le serveur DNS. Le routage basé sur stratégie crée une exception aux paramètres globaux de la configuration multi-WAN.

N'activez pas le routage basé sur stratégie pour les stratégies d'autorisation BOVPN-Allow ou les stratégies applicables au trafic VPN mobile et au trafic entrant.

Pour utiliser le routage basé sur stratégie :

1. Créez une stratégie sortante pour le type de trafic que vous voulez envoyer vers une interface externe spécifique.
2. Activez le routage basé sur stratégie dans la stratégie.
3. Sélectionnez l'interface qui sera utilisée par la stratégie.

Vous pouvez aussi spécifier une interface externe secondaire à utiliser pour le basculement dans l'éventualité où l'interface sélectionnée n'est pas disponible. Par défaut, le trafic est abandonné jusqu'à ce que l'interface soit de nouveau disponible.

- Pour obtenir plus d'informations sur la configuration du routage basé sur stratégie, consultez Configurer le routage basé sur stratégie.

#### Voir aussi

Statistiques du trafic et des performances (Rapport d'état)

Routes et Routage

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique