Rubriques Connexes

# À propos de spamBlocker

Les courriers indésirables (ou spams) encombrent votre boîte de réception à un rythme très élevé. Une trop grande quantité de courriers indésirables consomme de la bande passante, nuit à la productivité des employés et gaspille les ressources réseau.

Les filtres de courriers électroniques disponibles sur le marché utilisent diverses méthodes pour repérer les courriers indésirables. Les listes noires répertorient les domaines qui sont utilisés par des sources connues ou des relais de courriers indésirables. Les filtres de contenu recherchent la présence de mots clés dans l'en-tête et le corps des e-mails. La détection des URL compare une liste de domaines utilisés par des sources connues de courriers indésirables avec le lien publicitaire présent dans le corps de l'e-mail. Toutes ces procédures analysent individuellement chaque e-mail. Les personnes malveillantes peuvent facilement contourner ces algorithmes. Elles peuvent notamment masquer l'adresse de l'expéditeur pour ne pas être détectées par les listes noires, modifier les mots clés, intégrer des mots dans des images ou utiliser plusieurs langues. Elles peuvent également créer une chaîne de proxies afin de camoufler l'URL publicitaire.

SpamBlocker utilise une combinaison de règles, une correspondance de signatures et la réputation de l'expéditeur pour identifier avec précision et bloquer les courriers indésirables et pour les garder hors de votre serveur de messagerie.

spamBlocker utilise la technologie anti-spam de CYREN (autrefois Commtouch).

Fireware prend en charge IPv6 pour les stratégies de proxy et les services d'abonnement. spamBlocker utilise IPv4 pour se connecter au serveur CYREN. Si votre Firebox est configuré en mode IPv6, vous devez configurer son interface externe avec une adresse IPv4 et une adresse IPv6.

#### Voir aussi

Spécifications de spamBlocker

Activer et Configurer spamBlocker

Actions, indicateurs et catégories de spamBlocker

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique