Rubriques Connexes

# Activer la passerelle antivirus (Gateway AV) avec un Assistant dans Policy Manager

1. Dans WatchGuard System Manager, sélectionnez le Firebox sur lequel vous souhaitez utiliser Gateway AntiVirus.
2. Cliquez sur .
   Sinon, sélectionnez Outils > Policy Manager.
   Policy Manager apparaît pour le périphérique que vous avez sélectionné.
3. Sélectionnez Services d'abonnement > Gateway Antivirus > Activer.
   L'Assistant Activate Gateway AntiVirus Wizard démarre.

1. Cliquez sur Suivant.
2. Terminez l'assistant. L'Assistant présente différentes pages, conformément aux stratégies de proxy que vous avez peut-être déjà dans votre configuration. Si vous n'en avez pas, l'Assistant vous aide à créer une ou plusieurs stratégies de proxy.

## Appliquer les paramètres Gateway AntiVirus à vos stratégies

Cet écran inclut une liste des stratégies de proxy qui se trouvent déjà sur votre Firebox. Dans la liste, sélectionnez les stratégies de proxy pour lesquelles vous souhaitez activer Gateway AntiVirus. Les cases à cocher Sélectionner des stratégies désactivées ou des stratégies pour lesquelles Gateway AntiVirus est déjà activé sont grisées.

Vous pouvez également activer automatiquement Gateway AntiVirus pour les proxies SMTP, POP3, HTTP, FTP ou TCP si vous modifiez les paramètres de définition de proxy, de la façon indiquée dans Activer Gateway AntiVirus à partir des définitions de proxy.

## Créer de nouvelles stratégies de proxy

Cet écran s'affiche lorsque votre Firebox ne dispose pas encore de stratégies pour le client SMTP, POP3, TCP, FTP ou HTTP entrant.

Pour créer une stratégie, cochez la case correspondante. Si vous sélectionnez SMTP, entrez l'adresse IP du serveur de messagerie.

Si vous choisissez de créer une stratégie SMTP, l'Assistant crée une stratégie SMTP par défaut, qui est une stratégie de traduction d'adresses réseau statique. Pour créer cette stratégie SMTP par défaut, vous devez avoir au moins une interface externe avec une adresse IP statique ou PPPoE. Une seule stratégie est créée, même si vous avez plusieurs interfaces externes. La liste À de la stratégie est une entrée de traduction d'adresses réseau statique (l'adresse IP statique de la première interface externe vers l'adresse IP du service de messagerie indiqué). Si cette stratégie par défaut ne satisfait pas à vos exigences, vous pouvez créer une stratégie SMTP dans Policy Manager avant de lancer cet Assistant.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique