Rubriques Connexes

# Onglet Général

Vous pouvez définir les propriétés de base de vos règles de pare-feu dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Entrée de la règle du pare-feu.

Nom de la règle

Entrez un nom représentatif de cette règle. Par exemple, vous pouvez créer une règle intitulée « Navigation sur Internet » qui inclut le trafic sur les ports TCP 80 (HTTP), 8080 (HTTP auxiliaire) et 443 (HTTPS).

État

Pour désactiver une règle, sélectionnez Désactivé. De nouvelles règles sont activées par défaut.

Direction

Pour appliquer la règle au trafic émis par votre ordinateur, sélectionnez sortant. Pour appliquer la règle au trafic envoyé à votre ordinateur, sélectionnez entrant. Pour appliquer la règle à tout le trafic, sélectionnez bidirectionnel.

Attribuer la règle à

Activez les cases à cocher en regard des types de réseaux auxquels s'applique cette règle.

Protocole

Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner le type de trafic réseau que vous souhaitez contrôler.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique