Rubriques Connexes

# Ajouter des serveurs WebBlocker ou modifier leur ordre

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq serveurs WebBlocker Server. Si le périphérique XTM ne peut pas se connecter au premier serveur de la liste, il essaie de se connecter au suivant. Le premier serveur de la liste est le serveur principal.

## Ajouter un serveur

1. Dans l'onglet Serveurs de la boîte de dialogue Configuration de WebBlocker, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter un serveur WebBlocker Server s'ouvre.

1. Dans la zone de texte IP, tapez l'adresse IP du WebBlocker Server.
2. (Facultatif) Entrez le numéro de port.
3. Cliquez sur OK.

## Modifier l'ordre des serveurs

Vous pouvez modifier l'ordre des serveurs pour définir l'ordre dans lequel le périphérique XTM bascule vers les serveurs de secours.

1. Dans la liste des serveurs, sélectionnez-en un.
2. Pour faire remonter un serveur dans la liste, cliquez sur Monter.
   Pour le faire descendre, cliquez sur Descendre.
3. Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur les paramètres de délai de serveur, voir Définir des options WebBlocker avancées.

Pour les périphériques XTM 2 Series et XTM 33, WebBlocker utilise un serveur WebBlocker Server hébergé par défaut par WatchGuard. Si vous souhaitez utiliser un serveur WebBlocker Server configuré localement, sélectionnez WebBlocker Server personnalisé, puis configurez un serveur WebBlocker Server local.

#### Voir aussi

À propos de WebBlocker

Configurer WebBlocker

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique