Rubriques Connexes

# Onglet Distant

Vous pouvez définir tous les ports et adresses IP distants contrôlés par cette règle dans l'onglet Distant de la boîte de dialogue Entrée de la règle du pare-feu.

Par exemple, si votre pare-feu refuse l'ensemble du trafic et que vous voulez créer une règle autorisant les connexions POP3 sortantes, ajoutez l'adresse IP de votre serveur POP3 comme Adresse IP explicite dans la section Adresses IP distantes. Ensuite, dans la section Ports distants, utilisez le port 110 comme Port explicite pour cette règle.

Si vous activez la case d'option Adresse IP explicite, n'oubliez pas de spécifier une adresse IP. L'adresse IP définie ne doit pas être 0.0.0.0.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique