Rubriques Connexes

# Appliquer des modèles de configuration de périphérique à des périphériques gérés

Vous pouvez utiliser les Modèles de Configuration de Périphérique pour créer un ensemble standard de stratégies et de règles destinées à un ou plusieurs périphériques Firebox ou XTM.

Si votre périphérique est équipé de Fireware XTM version 11.0 à 11.3.x, vous ne pourrez pas lui appliquer de modèle. Au lieu de cela, vous appliquez votre périphérique à un modèle. Pour plus d'informations sur l'attribution de modèles, reportez-vous à la rubrique Créer et Appliquer des Modèles de Configuration de Périphérique dans l'Aide de WatchGuard System Manager version 11.3.x sur le site Web de WatchGuard.

Vous pouvez appliquer un Modèle de Configuration de Périphérique à tout périphérique entièrement géré. Vous pouvez appliquer un ou plusieurs modèles à chaque périphérique. Lorsque vous appliquez un modèle, les stratégies et paramètres définis dans le modèle sont ajoutés à la configuration du périphérique. Pour appliquer un modèle à un périphérique, vous glissez-déposez celui-ci sur le périphérique, ou vous utilisez la page Paramètres du modèle de configuration de périphérique pour appliquer un modèle à votre périphérique. Vous ne pouvez appliquer un modèle qu'à un périphérique du même type. Par exemple, si vous glissez-déposez un modèle de configuration de périphérique de version 11.4 ou ultérieure dans le dossier Périphériques, le modèle est appliqué uniquement aux périphériques entièrement gérés de la liste de même version que le modèle (dans ce cas, le système d'exploitation Fireware version 11.4 ou ultérieure), et non aux autres périphériques.

## Glisser-déposer pour appliquer un modèle

Vous pouvez utiliser la méthode de glisser-déposer pour appliquer un modèle à n'importe quel périphérique ou dossier de périphériques.

1. Dans l'onglet Gestion des Périphériques, déroulez la liste Périphériques.
2. Sélectionnez le périphérique (ou le dossier), puis glissez-déposez le périphérique ou dossier choisi sur un modèle dans la liste Modèles de configuration de périphérique.
   Ou, glissez-déposez le modèle de configuration de périphérique souhaité sur le périphérique ou le dossier de périphériques.
   Le modèle est appliqué au périphérique sélectionné ou aux périphériques du même type dans le dossier.

## Utiliser l'assistant Apply Template Wizard

Vous pouvez utiliser l'assistant Apply Template Wizard pour appliquer de manière simultanée un modèle à un ou plusieurs périphériques entièrement gérés du même type.

1. Dans la liste Modèles de configuration de périphérique, sélectionnez le modèle que vous souhaitez appliquer au périphérique.
   La page des paramètres de modèle de configuration de périphérique s'affiche.

1. Dans la section Paramètres d'Héritage, cliquez sur Appliquer le Modèle.
   La boîte de dialogue Gérer la liste de périphériques s'affiche.

1. Cliquez sur Suivant.
   La page de sélection des périphériques s'affiche.
2. Cochez la case pour chaque périphérique auquel vous souhaitez appliquer ce modèle.
3. Cliquez sur Suivant.
   La page Sélectionner l'heure et la date apparaît.

1. Sélectionnez une option pour appliquer le modèle :
   - Appliquer le modèle immédiatement.
   - Sélectionnez quand appliquer la mise à jour.
   1. Dans la liste déroulante Date, choisissez le jour de l'application du modèle.
   2. Dans la zone de texte Heure, tapez ou choisissez l'heure de l'application du modèle.
2. Cliquez sur Suivant.
   La page Planifier la mise à jour de configuration apparaît.
3. Cliquez sur Suivant.
   Le Management Server crée la planification pour l'application du modèle. La page L'Assistant Apply Template Wizard a terminé apparaît.
4. Cliquez sur Fermer.
   Le modèle est appliqué à tous les périphériques intégralement gérés que vous avez choisis au moment planifié.

#### Voir aussi

À propos des modes Centralized Management

Créer des modèles de configuration pour les périphériques

Cloner un modèle de configuration de périphériques

À propos des stratégies

À propos de Policy Manager

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique