Rubriques Connexes

# Configurer les paramètres réseau (périphériques Edge v10.x et antérieurs uniquement)

Vous pouvez utiliser Management Server pour configurer des paramètres réseau uniques des périphériques Firebox X Edge (versions 10.x et antérieures uniquement). Cette procédure charge les paramètres réseau actuels du périphérique Edge.

Tous les paramètres réseau de Firebox X Edge peuvent être configurés à l'aide du gestionnaire Edge Web Manager.

À partir du gestionnaire WatchGuard System Manager :

1. Sélectionnez l'onglet Gestion des périphériques.
2. Développez la liste Périphériques.
3. Sélectionnez un périphérique Firebox X Edge.
   La page Gestion des périphériques s'ouvre.
4. Dans la section Paramètres Réseau, cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Paramètres réseau s'affiche.

1. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez une catégorie.
   Les paramètres de cette catégorie apparaissent dans le volet droit de la boîte de dialogue.
2. Configurez les paramètres de cette catégorie.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau pour votre périphérique Edge v10.x, voir l'Aide de Firebox X Edge v10.x sur le site Web de WatchGuard.

## À propos de la section Modèle de configuration

La page de gestion d'un périphérique SOHO 6 ne contient pas de section Stratégie.

Cette section présente le modèle de configuration de périphérique auquel ce Firebox X Edge est abonné. Si aucun modèle n'est appliqué au périphérique, vous pouvez le périphérique vers l'un des modèles de configuration de périphérique. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien Configurer de cette section pour configurer le modèle de configuration de périphérique auquel appliqué à ce périphérique.

Pour plus d'informations sur les Modèles de Configuration de Périphérique, voir Créer des modèles de configuration pour les périphériques.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique