Rubriques Connexes

# Distribuer et installer manuellement le logiciel client et le fichier de configuration Mobile VPN with SSL

Si, pour une raison quelconque, les utilisateurs ne peuvent pas télécharger le logiciel client depuis le Firebox, vous pouvez leur fournir manuellement le logiciel client et le fichier de configuration. Vous pouvez télécharger le logiciel client Mobile VPN with SSL sur le Portail de WatchGuard. Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir le fichier de configuration VPN SSL à distribuer.

## Obtenir le Fichier de Configuration depuis le Firebox

Le fichier de configuration de Mobile VPN with SSL est dans le fichier support.tgz que vous pouvez télécharger depuis votre Firebox.

Pour obtenir le fichier de configuration Mobile VPN with SSL, dans Firebox System Manager :

1. Sélectionnez l'onglet Rapport d'état et cliquez sur Support.
2. Choisissez un emplacement pour l'enregistrement du fichier support.tgz et cliquez sur Récupérer.
3. Extrayez le contenu de support.tgz et enregistrez-le dans un dossier de votre ordinateur.

Dans le fichier support.tgz créé par Firebox System Manager, le fichier de configuration Mobile VPN with SSL est :

Fireware_XTM_Support\support\debug\client.wgssl.

Pour obtenir le fichier de configuration de Mobile VPN with SSL, dans la Fireware Web UI :

1. Sélectionnez État du Système > Diagnostics.
2. Cliquez sur Télécharger un Fichier Journal d'Assistance.
3. Extrayez le contenu du fichier support.tgz dans un dossier sur votre ordinateur.

Dans le fichier support.tgz créé par la Fireware Web UI, le fichier de configuration de Mobile VPN with SSL est :

support\debug\client.wgssl.

## Installer et configurer le client SSL client à l'aide du logiciel d'installation et d'un fichier de configuration

Vous devez avoir deux fichiers :

- Logiciel d'installation du client VPN Mobile VPN with SSL
  WG-MVPN-SSL.exe (Microsoft Windows) ou WG-MVPN-SSL.dmg (Mac OS X)
- Fichier de configuration VPN Mobile VPN with SSL
  sslvpn_client.wgssl

Pour Microsoft Windows :

1. Double-cliquez sur WG-MVPN-SSL.exe.
   L'Assistant Mobile VPN with SSL client Setup Wizard démarre.
2. Acceptez les paramètres par défaut sur chaque écran de l'Assistant.
3. Si vous souhaitez ajouter une icône de bureau ou une icône de Lancement rapide, cochez la case correspondante.
   Il n'est pas nécessaire d'ajouter une icône de bureau ou dans la barre de lancement rapide. L'icône du client est ajoutée au menu Démarrer Windows par défaut.
4. Terminez puis quittez l'Assistant.
5. Utilisez l'une de ces trois méthodes pour lancer le logiciel client :

- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > WatchGuard > Client Mobile VPN with SSL > Client Mobile VPN with SSL.
  Le programme d'installation du client démarre.
- Double-cliquez sur l'icône Mobile VPN with SSL sur votre bureau.
- Cliquez sur l'icône du client Mobile VPN with SSL dans la barre de lancement rapide.

6. Double-cliquez sur sslvpn-client.wgssl pour configurer le logiciel client Mobile VPN with SSL.

Pour Mac OS X :

1. Double-cliquez sur WG-MVPN-SSL.dmg.
   Un volume intitulé WatchGuard Mobile VPN est créé sur votre bureau.
2. Dans le volume WatchGuard Mobile VPN, double-cliquez sur WatchGuard Mobile VPN with SSL Installer V15.mpkg.
   Le programme d'installation du client démarre.
3. Acceptez les paramètres par défaut du programme d'installation.
4. Terminez puis quittez le programme d'installation.
5. Démarrez le logiciel client. Ouvrez le Finder et accédez à Applications > WatchGuard.
6. Double-cliquez sur l'application WatchGuard Mobile VPN with SSL.
   Le logo WatchGuard Mobile VPN with SSL apparaît dans la barre de menus.
7. Double-cliquez sur sslvpn-client.wgssl pour configurer le logiciel client Mobile VPN with SSL.

## Mettre à jour la Configuration d'un Ordinateur ne Pouvant pas se Connecter au Firebox

Vous devez disposer d'un fichier sslvpn-client.wgssl mis à jour. Pour plus d'informations sur l'obtention du fichier sslvpn-client.wgssl, reportez-vous à la rubrique Obtenir le fichier de configuration depuis le Firebox.

1. Double-cliquez sur sslvpn-client.wgssl.
   Le client SSL démarre.
2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur Connecter.

Le VPN SSL se connecte avec les nouveaux paramètres.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique