Rubriques Connexes

# Arrêter un membre de Cluster

Vous pouvez utiliser la commande Arrêter membre dans Firebox System Manager pour arrêter un membre du cluster. Elle équivaut à la commande Fichier > Arrêter que vous utilisez pour redémarrer un périphérique non mis en cluster.

1. Sélectionnez Outils > Cluster > Arrêter le membre.
   La boîte de dialogue Arrêter le membre s'affiche.

1. Sélectionnez le membre du cluster que vous souhaitez arrêter.
2. Tapez le mot de passe de configuration.
3. Cliquez sur OK.
   Le membre du cluster s'arrête. Tout le trafic géré par ce cluster est transféré à l'autre membre du cluster.

Lorsque vous arrêtez un membre du cluster, le LCD, le port série et toutes les interfaces du périphérique sont arrêtées. Le témoin lumineux d'alimentation passe à l'orange et les ventilateurs continuent à tourner, mais vous ne pouvez plus communiquer avec le périphérique. Pour redémarrer le périphérique après un arrêt, vous devez appuyer sur le bouton de mise sous tension pour éteindre le périphérique. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton de mise sous tension du périphérique pour le redémarrer.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique