Rubriques Connexes

# Définir le niveau de la journalisation de diagnostic

Vous pouvez sélectionner le niveau de journalisation des diagnostics qui apparaît dans les messages de journal générés par votre Firebox. Les niveaux sont (du moins important au plus important) :

- Déconnecté — Aucun message de journal de diagnostic n'est envoyé pour cette catégorie.
- Erreur — (paramètre par défaut) Ce niveau comprend les messages de journal pour des erreurs graves qui entraînent l'interruption de service ou de processus sur le Firebox.
- Avertissement — Ce niveau comprend des détails d'un niveau d'états anormaux qui aident à expliquer des problèmes de comportement des processus, ainsi que des informations du niveau d'Erreur.
- Information — Ce niveau comprend des détails d'une opération réussie de messages de journal, ainsi que des informations des niveaux d'Erreur et d'Avertissement.
- Débogage — Ce niveau comprend des messages de journal détaillés pour tous les niveaux de journal. Utilisez-le seulement avec des instructions d'un responsable du support technique WatchGuard.

WatchGuard ne vous conseille pas de choisir le niveau de journalisation le plus élevé (Débogage) à moins qu'un responsable du support technique ne vous y invite lors du dépannage d'un problème. Lorsque vous utilisez le niveau du journal de diagnostic le plus élevé, le fichier journal peut se remplir très rapidement, entraînant potentiellement une diminution des performances du Firebox.

Pour plus d'informations sur la consultation des messages de journal dans Traffic Monitor à partir de l'interface Fireware Web UI, consultez Traffic Monitor.

Pour plus d'informations sur la consultation des messages de journal dans Traffic Monitor à partir de Firebox System Manager, consultez Messages de journal du périphérique (Moniteur du trafic).

Définir le niveau de journalisation de diagnostic à partir de l'interface Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Système > Journal de diagnostic.
   La page Niveau du journal de diagnostic s'affiche.

1. Dans la liste déroulante de chaque catégorie, définissez le niveau de détail à inclure dans le message de journal de cette catégorie :
   - Désactivé Astuce !Quand Désactivé (le niveau le plus bas) est sélectionné, les messages de diagnostic pour cette catégorie sont désactivés.
   - Erreur
   - Avertissement
   - Informations
   - Débogage

1. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour définir le niveau de journalisation de diagnostic à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Configurer > Journalisation.
   La boîte de dialogue Configurer la journalisation s'affiche.

1. Cliquez sur Niveau du journal de diagnostic.
   La boîte de dialogue du niveau du journal de diagnostic sʼaffiche.

1. Sélectionnez une catégorie dans la liste.
   Une description de la catégorie s'affiche dans la zone Description.
2. Utilisez le curseur Paramètres pour définir le niveau de détail à inclure dans le message du journal pour chaque catégorie.
   - Désactivé Astuce !Quand Désactivé (le niveau le plus bas) est sélectionné, les messages de diagnostic pour cette catégorie sont désactivés.
   - Erreur
   - Avertissement
   - Informations
   - Débogage

5. Pour envoyer des messages de journal relatifs au trafic envoyé par le Firebox, cochez la case Activer la journalisation du trafic envoyé depuis ce périphérique.
6. Pour envoyer des messages de journal relatifs au trafic envoyé par le Firebox pouvant servir à générer des rapports, cochez la case Activer la journalisation du trafic envoyé depuis ce périphérique pour les rapports. Astuce !Cette option est uniquement disponible sur les périphériques Firebox fonctionnant sous le système d'exploitation Fireware v11.10.5 ou ultérieure.
7. Pour que le Firebox collecte une trace de paquet pour les paquets IKE, cochez la case Activer le suivi des paquets IKE vers le stockage interne Firebox.
8. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
   La boîte de dialogue du niveau du journal de diagnostic se ferme et la boîte de dialogue des paramètres de journalisation s'affiche.

#### Voir aussi

Messages de journal du périphérique (Moniteur du trafic)

Statistiques du trafic et des performances (Rapport d'état)

Configurer les Paramètres de Journalisation et les Statitisques de Performance

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique