Rubriques Connexes

# Routes et Routage

Une route est la séquence des périphériques par lesquels passe le trafic réseau envoyé. Chaque périphérique de cette séquence, habituellement appelé un routeur, stocke les informations concernant les réseaux auxquels il est connecté dans une table de routage. Ces informations sont utilisées pour transmettre le trafic réseau vers le routeur suivant de la route.

Votre Firebox met à jour automatiquement sa table de routage lorsque vous modifiez les paramètres d'interface réseau, quand une connexion réseau physique est défaillante ou lorsqu'il redémarre. Pour mettre à jour la table de routage ultérieurement, vous devez utiliser le routage dynamique ou ajouter une route statique. Les routes statiques peuvent améliorer les performances, mais si la structure réseau fait l'objet d'une modification ou si une connexion est défaillante, le trafic réseau ne peut pas accéder à sa destination. Le routage dynamique garantit que votre trafic réseau atteindra sa destination, mais il est plus difficile à configurer.

Pour plus d'information sur la manière de configurer les routes statiques et dynamiques sur votre Firebox, consultez :

- Ajouter une route statique
- À propos du routage dynamique

Pour plus d'informations sur la manière d'afficher les tables de routage sur votre Firebox, consultez Lire les Tables de Routage de Firebox.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique