Rubriques Connexes

# SMTP-Proxy : authentification

Cet ensemble de règles autorise les types d'authentification ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) suivants : DIGEST- MD5, CRAM-MD5, PLAIN, LOGIN, LOGIN (ancienne version), NTLM, et GSSAPI. Cet ensemble de règles par défaut refuse tous les autres types d'authentification. Le document RFC parlant de l'extension de l'authentification SMTP est le document RFC 2554. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des règles.

1. Dans la configuration de l'action de proxy SMTP, sélectionnez ESMTP > Authentification.

1. Configurez l'action de règle.
   Pour plus d'informations, voir Ajouter, modifier ou supprimer des règles.
2. Pour modifier les paramètres d'une autre catégorie dans ce proxy, reportez-vous à la rubrique dédiée à cette catégorie.
3. Enregistrez la configuration.

Si vous avez modifié une action de proxy prédéfinie, vous devrez cloner (copier) vos paramètres sur une nouvelle action au moment d'enregistrer les modifications.

Pour plus d'informations sur les actions de proxy prédéfinies, voir À propos des actions de proxy.

#### Voir aussi

À propos du proxy SMTP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique