Rubriques Connexes

# À propos des serveurs d'authentification tierce

Si vous utilisez un serveur d'authentification tiers, il n'est pas nécessaire de conserver une base de données d'utilisateurs séparée sur votre Firebox. Vous pouvez configurer un serveur tiers, installer le serveur d'authentification ayant accès à votre Firebox et placer le serveur derrière le périphérique par sécurité. Ensuite, configurez le périphérique pour transférer les demandes d'authentification des utilisateurs à ce serveur. Si vous créez sur le périphérique un groupe d'utilisateurs qui s'authentifie auprès d'un serveur tiers, assurez-vous de créer sur le serveur un groupe qui a le même nom que le groupe d'utilisateurs sur le périphérique.

Pour des informations détaillées sur la configuration d'un Firebox pour une utilisation avec des serveurs d'authentification tiers, voir :

- Configurer l'Authentification sur le Serveur RADIUS
- Configurer l'authentification sur le serveur VASCO
- Configurer l'authentification SecurID
- Configurer l'authentification LDAP
- Configurer l'Authentification Active Directory

#### Voir Aussi

À propos de l'authentification des utilisateurs

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique