Rubriques Connexes

# HTTP-Proxy : alarmes proxy et AV

Vous pouvez configurer la façon dont le proxy HTTP envoie des messages pour les événements d'alarmes et antivirus se produisant via le proxy HTTP. Vous pouvez paramétrer le proxy de sorte qu'il envoie une interruption SNMP, une notification à un administrateur réseau, ou les deux. La notification peut être soit un e-mail envoyé à un administrateur réseau soit une fenêtre contextuelle sur l'ordinateur de gestion.

1. Dans l'action de proxy HTTP, sélectionnez Alarmes de Proxy et d'AV.
   Les paramètres d'Alarme de Proxy et d'Antivirus apparaissent.

Paramètres Alarmes de Proxy et d'Antivirus de Policy Manager

1. Configurez les paramètres de notification pour l'action du proxy HTTP.
   Pour plus d'informations, voir Définir les préférences de journalisation et de notification.
2. Pour modifier les paramètres d'autres catégories de ce proxy, accédez à la rubrique relative à la prochaine catégorie que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur Sauvegarder.

Si vous avez modifié une action de proxy prédéfinie, vous devrez cloner (copier) vos paramètres sur une nouvelle action au moment d'enregistrer les modifications.

Pour plus d'informations sur les actions de proxy prédéfinies, voir À propos des actions de proxy.

#### Voir aussi

À propos des stratégies de proxy et des ALG

À propos du proxy HTTP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique