Rubriques Connexes

# H.323-ALG : contrôle d'accès

Dans la configuration de contrôle d'accès du protocole H.323-ALG, vous pouvez créer une liste d'utilisateurs autorisés à envoyer du trafic réseau VoIP.

Activer le contrôle d'accès pour VoIP

Cochez cette case pour activer la fonctionnalité de contrôle d'accès. Lorsqu'il est activé, le protocole H.323-ALG autorise ou restreint les appels en fonction des options que vous définissez.

Paramètres par défaut

Pour permettre à tous les utilisateurs VoIP de passer des appels par défaut, cochez la case Passer des appels VoIP.

Pour permettre à tous les utilisateurs VoIP de recevoir des appels par défaut, cochez la case Recevoir des appels VoIP.

Pour créer un message de journal pour chaque connexion VoIP H.323 passée ou reçue, cochez la case Journal, à côté.

Niveaux d'accès

Pour créer une exception aux paramètres par défaut que vous avez spécifiés, saisissez l'Adresse d'Enregistrement, l'adresse qui s'affiche dans les en-têtes À et DE du paquet comme exception. Il s'agit généralement d'une adresse H.323 au format utilisateur@domaine, comme monutilisateur@exemple.com.

À partir du menu déroulant Niveaux d'Accès, sélectionnez un niveau d'accès et cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez autoriser les utilisateurs à Passer des appels uniquement, Recevoir des appels uniquement, Passer et recevoir des appels, ou ne leur autoriser Aucun accès VoIP. Ces paramètres ne s'appliquent qu'au trafic VoIP H.323.

Pour supprimer une exception, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Supprimer.

Les connexions effectuées par les utilisateurs qui disposent d'une exception de niveau d'accès sont consignées par défaut. Si vous ne souhaitez pas consigner les connexions effectuées par un utilisateur disposant d'une exception de niveau d'accès, décochez la case Journal située à côté du nom de l'exception dans la liste.

#### Voir aussi

À propos du H.323 ALG

H.323-ALG : paramètres généraux

H.323-ALG : codecs refusés

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique