Rubriques Connexes

# Connexions Mobile VPN with SSL

Vous pouvez configurer votre Firebox pour qu'il soit l'hôte de sessions Mobile VPN with SSL. Lorsque votre Firebox est configuré avec une connexion Mobile VPN with SSL, les utilisateurs inclus dans le groupe Mobile VPN with SSL peuvent installer et utiliser le client Mobile VPN with SSL pour établir une connexion SSL.

Étant donné que le périphérique autorise la connexion SSL de n'importe quel utilisateur qui fournit des informations d'identification correctes, il est important que vous élaboriez une stratégie pour les sessions VPN SSL qui inclut uniquement les utilisateurs que vous voulez autoriser à envoyer du trafic via VPN SSL. Vous pouvez également ajouter ces utilisateurs à un groupe d'utilisateurs de Firebox et élaborer une stratégie qui autorise le trafic provenant uniquement de ce groupe. Le Firebox crée un groupe prédéfini appelé Utilisateurs SSLVPN à cette fin.

Pour configurer une connexion Mobile VPN with SSL à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez VPN > Mobile VPN with SSL.
   La page Mobile VPN with SSL apparaît.
2. Configurer le Firebox pour Mobile VPN with SSL.

Pour configurer une connexion Mobile VPN with SSL à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez VPN > Mobile VPN > SSL.
   La boîte de dialogue Configuration Mobile VPN with SSL apparaît.
2. Configurer le Firebox pour Mobile VPN with SSL.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique