Rubriques Connexes

# Utiliser le protocole DHCP

Si le système d'exploitation de votre ordinateur n'est pas Windows 7, consultez l'aide du système d'exploitation pour obtenir des instructions sur la manière de configurer votre ordinateur pour qu'il utilise le protocole DHCP.

Pour configurer un ordinateur sous Windows 7 de façon à utiliser le protocole DHCP :

1. Sélectionnez Démarrer > Panneau de Configuration.
   La fenêtre du Panneau de configuration s'affiche.
2. Sélectionnez Centre Réseau et Partage.
3. Sélectionnez Modifier les paramètres de la carte.
4. Double-cliquez sur l'icône Connexion au réseau local.
   La fenêtre État de Connexion au réseau local s'affiche.
5. Cliquez sur Propriétés.
   La fenêtre Propriétés de Connexion au réseau local s'affiche.
6. Double-cliquez sur Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4).
   La boîte de dialogue Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP) s'affiche.
7. Sélectionnez les options Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement.
8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4).
9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Connexion au Réseau local.
10. Fermez les fenêtres État de Connexion au Réseau Local, Connexions Réseau et Panneau de Configuration.
    Votre ordinateur est prêt à se connecter au Firebox.

Pour se connecter au Firebox :

1. Lorsque le Firebox est prêt, ouvrez un navigateur Web.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, entrez l'adresse IP de votre Firebox et appuyez sur Entrée.
3. Si un avertissement de certificat de sécurité s'affiche, acceptez le certificat.
   L'Assistant Quick Setup Wizard démarre.

L'adresse IP par défaut de l'interface 1 d'un Firebox est https://10.0.1.1/.

1. Exécuter l'Assistant Web Setup Wizard.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique