Rubriques Connexes

# Déployer Votre Firebox avec RapidDeploy

Pour configurer un Firebox situé à un emplacement distant, vous pouvez choisir parmi trois méthodes RapidDeploy différentes. Ceci est utile si vous n'avez pas pu former le personnel informatique présent à l'emplacement distant, afin d'aider à effectuer la configuration initiale du périphérique. Toutes les méthodes RapidDeploy vous permettent d'envoyer de nouveaux périphériques Firebox vers des lieux distants, avant d'avoir configuré chaque périphérique.

RapidDeploy n'est pas pris en charge sur les périphériques Firebox T10-D.

## Options RapidDeploy

Trois méthodes RapidDeploy sont à votre disposition pour configurer un périphérique à distance.

RapidDeploy QuickStart (pour modèles de Firebox qui le prennent en charge)

RapidDeploy QuickStart crée automatiquement un fichier de configuration qui active les stratégies et services recommandés par WatchGuard pour votre Firebox. Si votre Firebox prend en charge RapidDeploy QuickStart, vous pouvez l'activer lorsque vous procédez à l'activation de votre Firebox, ou depuis la page Détails du Produit après activation.

Pour davantage d'informations sur RapidDeploy QuickStart, voir Utiliser le Démarrage Rapide de RapidDeploy.

Charger un fichier de configuration RapidDeploy vers le site Web

Pour configurer à distance un unique Firebox, vous pouvez charger une configuration RapidDeploy vers le site Web de WatchGuard. Vous pouvez utiliser cette option pour configurer un nouveau périphérique ou un périphérique qui a été restauré avec ses paramètres usine par défaut. Pour cette option, créez un fichier de configuration pour le périphérique, puis chargez le fichier de configuration vers la page Détails du Produit pour le périphérique.

Pour plus d'informations, voir Utiliser RapidDeploy pour Charger un Fichier de Configuration.

RapidDeploy à partir du Management Server

Pour configurer à distance un ou plusieurs périphériques Firebox à des fins de gestion, vous pouvez utiliser RapidDeploy à partir de votre Management Server. Cette méthode est disponible pour les périphériques Firebox qui n'ont jamais été activés ou qui ont déjà été activés mais que vous devez réactiver ou assigner à un autre Management Server.

Pour utiliser RapidDeploy à partir du Management Server, vous devez enregistrer votre Management Server avec le WatchGuard Deployment Center, puis vous connecter au Deployment Center à partir de votre Management Server. Dans le Deployment Center, vous ajoutez les informations pour vos serveurs Management Server et les périphériques Firebox que vous voulez activer à distance.

Pour davantage d'informations à propos de RapidDeploy à partir d'un Management Server, voir À propos de Deployment Center et de RapidDeploy à partir de Management Server.

## Téléchargement Automatique de Configuration

Pour réaliser n'importe laquelle de ces méthodes RapidDeploy, vous devez connecter le Firebox au secteur et à Internet. Lorsque le Firebox démarre avec les paramètres usine par défaut, il contacte automatiquement WatchGuard pour télécharger un fichier de configuration RapidDeploy s'il y en a un de disponible. Une fois connecté à votre compte sur le site Web de WatchGuard, la page Détails du Produit du Firebox indique la dernière mise à jour du fichier de configuration RapidDeploy.

Si vous avez déjà configuré une des trois méthodes RapidDeploy pour un Firebox mais que vous préférez que le Firebox n'utilise pas RapidDeploy, vous pouvez désactiver RapidDeploy sur la page Détails du Produit. Pour plus d'informations, voir Désactiver RapidDeploy.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique