Rubriques Connexes

# Analyse du site sans fil

Avant de déployer un nouveau périphérique WatchGuard AP, vous pouvez effectuer une analyse du site pour examiner votre environnement actuel et les signaux sans fil existants. L'analyse du site sans fil vous aide à identifier les exigences spécifiques de votre réseau sans fil et tous les facteurs externes qui pourraient affecter votre déploiement.

Les résultats de l'analyse du site peuvent vous aider à déterminer ces informations :

- Nombre de clients sans fil à prendre en charge
- Utilisation et besoins du temps d'antenne des applications et clients sans fil
- Zones de couverture et nombre de périphérique AP requis
- Meilleure placement des périphériques AP
- Portée entre les clients et chaque périphérique AP
- Intensité du signal sans fil et sources éventuelles de bruit et d'interférence sans fil
- Facteurs d'environnement qui affectent les signaux sans fil, tels que la construction du bâtiment et les matériaux

En général, l'analyse du site commence par une inspection physique de votre environnement. Il est utile d'avoir un plan de la répartition de vos équipements qui décrit votre environnement de réseau existant et une liste des exigences de vos réseaux sans fil prévus. Une inspection visuelle vous aide à comprendre les zones de couverture nécessaires, les restrictions et les obstacles physiques causés par la construction du bâtiment et les sources éventuelles d'interférence sans fil.

Après avoir terminé une inspection physique de vos installations, vous devez pouvoir visualiser et comprendre où les signaux sans fil existants dans sont situés dans votre environnement et comment ils réagissent à votre environnement physique.

Ils existent de nombreux outils d'analyse de site sans fil pour vous permettre de schématiser votre environnement et de produire des cartes de densité sans fil, qui fournissent une représentation visuelle des signaux sans fil dans votre environnement. La carte de densité indique l'intensité et la portée des points d'accès sans fil, la réaction des signaux à votre environnement physique et identifie toute interférence sans fil.

Pour déterminer les signaux et l'interférence sans fil dans votre environnement, vous pouvez produire une carte de densité pour vous aider à planifier votre scénario de déploiement. Vous pouvez utiliser un des nombreux outils d'analyse tiers du site sans fil disponibles, tels que Ekahau HeatMapper. Après avoir installé vos périphériques AP, vous pouvez dessiner une autre carte de densité de votre environnement pour voir si le placement actuel fournit une couverture et une intensité de signal appropriées à votre réseau sans fil.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité des Cartes de Déploiement Sans Fil du Contrôleur de Passerelle Sans Fil pour consulter une vue physique simulée de votre réseau sans fil et vous aider à placer les périphériques AP dans des emplacements optimaux pour obtenir une couverture maximale, ainsi que pour détecter les conflits de canal avec d'autres périphériques sans fil de votre zone.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de cartes sans fil, voir Utiliser des Cartes de Contrôleur de la Passerelle Sans fil.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonctionnalité Cartes sans fil pour le placement de périphériques AP, voir Afficher des Cartes de Déploiement Sans fil.

#### Voir aussi

Intensité du signal et niveaux sonores sans fil

Facteurs d'environnement sans fil

Placement sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique