Rubriques Connexes

# Découpler un périphérique AP

Pour découpler un périphérique WatchGuard AP d'un Firebox, supprimez le périphérique AP de la liste Point d'Accès Couplé dans le Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Lorsque vous découplez un périphérique AP, ce dernier redémarre avec les paramètres usine par défaut.

Les périphériques AP déployés automatiquement sont réinitialisés et leurs paramètres usine par défaut sont restaurés si vous désactivez la fonctionnalité de Déploiement Automatique.

Pour découpler un périphérique AP de votre Firebox à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
   La liste de points d'accès couplés apparaît dans la liste au dessus de l'onglet Points d'accès.
3. Dans la liste Points d'accès, sélectionnez le périphérique AP et cliquez sur Coupler.
   Utilisez les touches Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs périphériques AP simultanément.
4. Cliquez sur Supprimer.
   Les Points d'Accès sélectionnés sont supprimés de la configuration. Le Firebox restaure les paramètres usine par défaut au périphérique AP.

Pour découpler un périphérique AP de votre Firebox à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
   La liste de points d'accès couplés apparaît dans la liste au dessus de l'onglet Points d'accès.
3. Dans la liste Points d'accès, sélectionnez le périphérique AP et cliquez sur Coupler.
   Utilisez les touches Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs périphériques AP simultanément.
4. Cliquez sur Supprimer.
   Les Points d'Accès sélectionnés sont supprimés de la configuration.
5. Enregistrez la configuration sur le Firebox.
   Le Firebox restaure les paramètres usine par défaut au périphérique AP.

A l'issue du redémarrage du périphérique AP découplé avec les paramètres usine par défaut, le Contrôleur de Passerelle Sans Fil peut le détecter à nouveau en tant que périphérique AP non couplé.

#### Voir aussi

Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique