Rubriques Connexes

# À propos des limites d'analyse de spamBlocker

spamBlocker analyse chaque fichier, jusqu'au nombre indiqué de kilo-octets. Tout kilo-octet supplémentaire dans le fichier n'est pas analysé. Cela permet au proxy d'analyser partiellement les fichiers très volumineux sans trop perturber les performances.

La limite minimale est de 1 ko pour tous les modèles de Firebox.

La limite d'analyse par défaut de spamBlocker est fixée à 100 Kb pour tous les périphériques à l'exception des modèles Firebox T10, T30 et XTM 2 Series pour lesquels la limite d'analyse par défaut est fixée à 60 Kb.

La limite maximale d'analyse est de 2 000 Kb pour tous les périphériques à l'exception des modèles Firebox T10, T30 et XTM2 Series pour lesquels la limite d'analyse maximale est fixée à 60 Kb.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique