Rubriques Connexes

# Configurer un Remplacement RMA avec RapidDeploy à partir du Site Web

Lorsque vous échangez un Firebox par un Firebox de remplacement RMA du même modèle, le Service Clientèle de WatchGuard vous envoie le Firebox de remplacement et transfère les licences du numéro de série du Firebox initial au numéro de série du nouveau Firebox. Toutes les fonctions sous licence du Firebox d'origine sont transférées vers le Firebox de remplacement.

Pour de plus amples informations sur le remplacement RMA, consultez Forum aux Questions RMA dans la Base de Connaissances.

Pour configurer un Firebox de remplacement, vous pouvez utiliser le fichier de configuration enregistré à partir du Firebox d'origine comme fichier RapidDeploy pour le Firebox de remplacement RMA.

Étape 1 — Localiser un fichier de configuration enregistré à partir du Firebox d'origine

Localiser un fichier de configuration enregistré à partir de votre Firebox d'origine. Par défaut, Policy Manager enregistre le fichier de configuration dans le répertoire Mes documents\Mon WatchGuard\configs.

Pour apprendre à utiliser Policy Manager pour enregistrer une configuration dans un fichier local, consultez Enregistrer le Fichier de Configuration.

Étape 2 — Charger le fichier de configuration comme configuration RapidDeploy pour le Firebox de remplacement

Utilisez l'une de ces méthodes pour charger le fichier de configuration pour RapidDeploy.

- Chargez un fichier pour un seul Firebox dans la page Détails du Produit du Firebox de remplacement.
  Pour plus d'informations, voir Charger un Fichier de Configuration pour RapidDeploy.
- Chargez un fichier dans RapidDeploy Configuration Manager et attribuez-le au Firebox de remplacement. Si vous avez déjà chargé un fichier RapidDeploy pour le Firebox d'origine, vous pouvez assigner ce fichier au Firebox de remplacement.
  Pour plus d'informations, voir Utiliser le gestionnaire de configuration de RapidDeploy.

Étape 3 — Connecter le Firebox de remplacement

Après avoir chargé le fichier de configuration RapidDeploy pour le Firebox de remplacement, branchez le Firebox de remplacement.

Pour plus d'informations, voir Connecter le Firebox.

Lorsque le Firebox de remplacement est mis sous tension avec les paramètres usine par défaut, il tente automatiquement de contacter WatchGuard pour télécharger le fichier de configuration RapidDeploy, la clé de fonctionnalité et les mots de passe Firebox.

Si le Firebox d'origine était géré par un serveur WatchGuard Management Server, vous devez utiliser RapidDeploy à partir du Management Server et du WatchGuard Deployment Center pour configurer le Firebox de remplacement. Pour plus d'informations, voir Configurer un Remplacement RMA avec RapidDeploy depuis Management Server.

#### Voir aussi

Configurer un Firebox de Remplacement (RMA)

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique