Rubriques Connexes

# État du périphérique

Firebox System Manager (FSM) affiche des informations de base sur l'état de votre Firebox dans la partie droite de l'onglet Panneau Avant.

## États et avertissements

- État du Firebox — Inclut la version du périphérique et la chaîne de correctif.
- Avertissements — S'affichent lorsque des mises à jour des Services de Sécurité sont disponibles ou lorsque les Services d'Abonnement ou autres fonctionnalités arrivent bientôt à expiration.
  Pour renouveler, cliquez sur Renouveler en haute à droite de l'écran FSM.

## Détails de Firebox, FireCluster et de l'Interface

Sur l'onglet Panneau avant, développez les entrées pour afficher les informations suivantes :

- L'adresse IP de chaque interface Firebox et le mode de configuration de l'interface externe.
- si FireCluster est configuré, la disponibilité éventuelle des périphériques membres de FireCluster. L'heure de la dernière mise à jour de la configuration des périphériques membres apparaît également.

Si vous développez une nouvelle fois les entrées de chaque interface, vous affichez les informations suivantes :

- l'adresse IP, la passerelle et le masque de sous-réseau de chaque interface configurée ;
- l'adresse MAC (Media Access Control, contrôle d'accès au média) de chaque interface ;
- Le nombre d'octets et de paquets envoyés et reçus depuis le dernier redémarrage du périphérique
- l'état de la liaison physique (une interface ou une liaison en couleur signifie qu'elle est configurée, une icône noire qu'elle est inactive).

## Serveurs DNS

Si vous configurez une interface externe sur le périphérique pour utiliser un serveur PPPoE pour générer une adresse IP, et configurer un serveur DNS sur le serveur PPPoE pour générer des adresses IP, la liste des serveurs DNS apparait sur le Panneau Avant.

Pour voir la liste des serveurs DNS du périphérique :

1. Développer l'arborescence Interfaces.
2. Développer l'arborescence Serveurs DNS.

## Certificats et leur état actuel

FSM affiche les certificats du Firebox et leur état actuel. Pour les certificats valides, FSM affiche l'empreinte et la période de validité.

#### Voir aussi

État du tunnel VPN et des services d'abonnement

Démarrer Firebox System Manager

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique