Rubriques Connexes

# À propos des paramètres de sécurité sans fil

Les Firebox sans fil WatchGuard emploient par défaut la norme de protocole de sécurité WPA2 pour protéger votre réseau sans fil. Ce mode de sécurité chiffre les transmissions sur le réseau local sans fil entre les ordinateurs et les points d'accès. Elles peuvent également empêcher l'accès non autorisé au point d'accès sans fil.

Pour préserver la confidentialité, vous pouvez associer ces fonctionnalités à d'autres mécanismes de sécurité LAN, notamment la protection par mot de passe, les tunnels VPN et l'authentification utilisateur.

#### Voir aussi

Définir la méthode d'authentification sans fil

Définir le niveau de chiffrement

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique