Rubriques Connexes

# Spécifications Relatives à l'Adressage Réseau

Avant de pouvoir démarrer l'installation, vous devez savoir comment votre ordinateur obtient une adresse IP. Votre fournisseur de services Internet ou votre administrateur réseau d'entreprise peut vous fournir ces informations. Pour vous connecter à Internet avec le Firebox, appliquez la même méthode que pour la connexion avec votre ordinateur. Si vous connectez votre ordinateur directement à Internet à l'aide d'une connexion à large bande, vous pouvez placer le Firebox entre votre ordinateur et Internet et utiliser la configuration réseau de votre ordinateur afin de configurer l'interface externe du Firebox.

Vous pouvez utiliser une adresse IP statique, le protocole DHCP ou PPPoE pour configurer l'interface externe du Firebox. Pour plus d'informations sur l'adressage réseau, voir Configurer une interface externe.

Un navigateur Web doit être installé sur votre ordinateur. Ce navigateur Web sert à configurer et à gérer le Firebox. Votre ordinateur doit avoir une adresse IP sur le même réseau que le Firebox.

Dans la configuration usine par défaut, le Firebox affecte à votre ordinateur une adresse IP par le biais du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Vous pouvez configurer votre ordinateur de façon à utiliser le protocole DHCP, puis vous connecter au périphérique WatchGuard pour le gérer. Vous pouvez attribuer à votre ordinateur une adresse IP statique appartenant au même réseau que l'adresse IP approuvée du Firebox. Pour plus d'informations, voir Configurer Votre Ordinateur pour une Connexion à Fireware Web UI.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique