Rubriques Connexes

# Définir la bande passante de l'interface en sortie

Certaines fonctionnalités de la gestion du trafic requièrent une limite de bande passante pour chaque interface du réseau. Par exemple, vous devez configurer le paramètre Bande passante de l'interface en sortie pour utiliser le marquage QoS et l'ordre de priorité.

Si vous définissez la Bande passante de l’interface en sortie à une autre valeur que 0, la bande passante en sortie de l'interface est limitée à la valeur spécifiée. Si vous ne modifiez pas la valeur par défaut de 0, la bande passante de sortie sera définie à la vitesse de connexion négociée automatiquement pour cette interface.

Après avoir défini cette limite, votre Firebox peut effectuer des tâches de priorisation basiques sur le trafic du réseau afin d'empêcher des problèmes tels qu'un trafic trop important sur une interface donnée.

Dans le système d'exploitation Fireware v11.8.x et antérieure, Policy Manager vous avertit si vous créez ou modifiez des actions de Gestion du Trafic qui dépassent la bande passante en sortie de l’interface. Dans Fireware v11.9 et ultérieure, les actions de Gestion du Trafic ne sont pas définies par interface donc cet avertissement n'apparaît pas.

Pour définir la limite de la bande passante depuis Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Pare-feu > Gestion du trafic.
   La page Gestion du Trafic s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Interfaces.

1. Cliquez sur la colonne Bande passante située à côté du nom de l'interface.
2. Entrez la bande passante fournie par le réseau.
   Utilisez la vitesse d'envoi (upload) de votre connexion Internet en kilobits ou mégabits par seconde (Kb/s ou Mb/s).
   Définissez la bande passante de l'interface du réseau local (LAN) en fonction de la vitesse de connexion actuelle ou maximale prise en charge par les périphériques de votre réseau local.
3. Pour changer l'unité de vitesse, sélectionnez une interface dans la liste, puis cliquez sur l'unité de vitesse adjacente et sélectionnez une autre option dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour définir la limite de bande passante depuis Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez l'interface pour laquelle vous voulez définir les limites de bande passante et cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Paramètres de l'interface s'ouvre.
3. Sélectionnez l'onglet Avancé.

1. Dans la zone de texte Bande passante en sortie de l'interface, entrez la bande passante fournie par le réseau. Utilisez la vitesse de chargement (en Kbps plutôt que KBps) de votre connexion Internet comme limite pour les interfaces externes. Définissez la bande passante de l'interface du réseau local (LAN) en fonction de la vitesse de connexion actuelle ou maximale prise en charge par les périphériques de votre réseau local.
2. Cliquez sur OK.
3. Cliquez sur OK une nouvelle fois.
4. Enregistrer le Fichier de Configuration.

#### Voir aussi

À propos de la gestion du trafic et de QoS

Définir une Action de Gestion de Trafic dans v11.8.x et les Versions Antérieures

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique