Rubriques Connexes

# Trouver les adresses MAC de multidiffusions d'un cluster actif/actif

Pour configurer votre commutateur pour la prise en charge des adresses MAC de multidiffusion de FireCluster, vous devrez peut-être connaître les adresses MAC de multidiffusion utilisées par le cluster pour chaque interface. Il existe deux façons de trouver les adresses MAC affectées aux interfaces.

## Trouver les adresses MAC dans Policy Manager

1. Ouvrez Policy Manager pour le FireCluster actif/actif.
2. Sélectionnez FireCluster > Configurer.
   La boîte de dialogue Configuration FireCluster s'affiche.
3. Dans la section Paramètres d'Interface, trouvez l'adresse MAC de multidiffusion de chaque interface.

## Trouver l'Adresse MAC dans Firebox System Manager

Vous pouvez également trouver les adresses MAC multidiffusions dans Firebox System Manager.

1. Ouvrez Firebox System Manager.
2. Sélectionnez sur l'onglet Panneau avant.
3. Développez Interfaces.
   L'adresse MAC multidiffusion est intégrée dans chaque interface du cluster.

#### Voir aussi

Configuration requise des commutateurs et des routeurs pour un FireCluster actif/actif

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique