Rubriques Connexes

# Générer les fichiers de configuration Mobile VPN with IPSec

Pour configurer le client Mobile VPN with IPSec, vous importez un fichier de configuration. Le fichier de configuration est appelé également profil d'utilisateur final. Lorsque vous commencez par configurer un groupe Mobile VPN with IPSec ou si vous apportez des modifications aux paramètres d'un groupe, vous devez régénérer le fichier de configuration du groupe et le mettre à la disposition des utilisateurs mobiles.

Pour utiliser Fireware XTM Web UI pour générer un fichier de profil d'utilisateur final d'un groupe :

1. Sélectionnez VPN > Mobile VPN > IPSec.
2. Dans la liste Groupes, sélectionnez le groupe Mobile VPN.
3. Dans la liste déroulante Client, sélectionnez le type de client VPN que vous utilisez.
   - Sélectionnez Shrew Soft VPN pour générer un fichier .vpn pour le client Shrew Soft VPN.
   - Sélectionnez WatchGuard Mobile VPN pour générer un fichier .ini pour le client WatchGuard Mobile VPN.
   - Sélectionnez WatchGuard iOS/Android Client pour générer un fichier .wgm pour l'application WatchGuard Mobile VPN pour des périphériques iOS et Android.
4. Cliquez sur Générer.
5. Sélectionnez un nom de fichier et l'emplacement où enregistrer le fichier de configuration. L'extension de fichier correcte est ajoutée automatiquement lorsque le fichier est enregistré. Ne changez pas l'extension du fichier.

Vous pouvez maintenant distribuer le fichier de configuration auprès des utilisateurs finaux.

Il existe quatrte types de fichiers de configuration.

.wgx

Le fichier .wgx est utilisé par le client WatchGuard Mobile VPN with IPSec. Un fichier .wgx ne peut pas définir les paramètres Gestion de ligne dans le logiciel client. Si vous définissez Gestion de ligne sur un autre paramètre que Manuelle, vous devez utiliser un fichier de configuration .ini. Le fichier .wgx est chiffré avec le mot de passe spécifié dans la configuration Mobile VPN with IPSec. Pour générer le fichier .wgx chiffré, vous devez utiliser Policy Manager.

.ini

Le fichier .ini est utilisé par le client WatchGuard Mobile VPN with IPSec. Utilisez ce format de fichier uniquement si vous n'avez pas défini la gestion de ligne sur Manuelle. Le fichier .ini n'est pas chiffré.

Pour plus d'informations, voir Gestion de ligne sous l'onglet Avancé dans Modifier un profil de groupe Mobile VPN with IPSec existant.

.vpn

Le fichier .vpn est utilisé par le client Shrew Soft VPN. Le fichier de configuration .vpn n'est pas chiffré. Le client Shrew Soft VPN ne prend pas en charge certains paramètres de configuration et fonctionnalités Mobile VPN with IPSec.

Pour plus d'informations, voir À propos du Client Shrew Soft VPN.

.wgm

Le fichier .wgm est utilisé par l'application WatchGuard Mobile VPN pour les périphériques iOS et Android. Le fichier .wgm Mobile VPN with IPSec est chiffré avec le mot de passe spécifié dans la configuration Mobile VPN with IPSec.

Le fichier .ini pour le client WatchGuard Mobile VPN with IPSec peut être généré en lecture seule, afin que les utilisateurs ne puissent pas modifier les paramètres du logiciel client Mobile VPN with IPSec.

Pour plus d'informations, voir Verrouiller le profil d'un utilisateur final.

Fireware XTM Web UI ne peut pas générer le fichier .wgx chiffré. Pour générer le fichier .wgx, vous devez utiliser Policy Manager.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique